**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку арочного досмотрового металлодетектора RADAR PLUS**

1. Пропускная способность: 80 чел./мин
2. Ширина прохода: не менее 800 мм
3. Кол-во независимых зон детектирования: 1 зона
4. Световое и звуковое оповещение сигнала тревоги: Да
5. Диапазон рабочих температур от – 20 с до + 55с
6. Потребляемая мощность: 12 Вт
7. Электропитание: напряжение в диапазоне 100-240В; частота не менее 50 Гц
8. Гарантия: не менее 1 года