**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

1. **Общие сведения**
   1. Заказчик: **ООО «Агрофирма Ариант».**
   2. Наименование объекта закупки: **Поставка гидроповоротного бульдозерного отвала к трактору «Кировец» К-700/701.**
   3. ОКПД2: **28.92.28.120 — отвалы бульдозеров поворотные.**
   4. Место поставки Товара: Российская Федерация, Челябинская область, Еманжелинский р-н, пос. Красногорский, промышленная площадка "Красногорский свинокомплекс".
   5. Срок и периодичность поставки Товара: Товар поставляется в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты заключения Договора. Разовая поставка.
2. **Требования к качеству Товара, требования к его безопасности, прочие условия**
   1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям стандартов, технических регламентов и иным требованиям, предъявляемым для данного вида Товара. Поставщик удостоверяет качество и безопасность Товара документами, оформленными в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
   2. Поставляемый Товар должен быть новым Товаром (Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Поставляемый Товар должен соответствовать всем заявленным характеристикам**.**

В комплект поставки входят все необходимые для установки детали оборудования: отвал, гидроцилиндры, РВД (рукава-высокого давления), кронштейны, пальцы, метизы. Для выполнения операций поворота отвала, его подъема и опускания в процессе работы используются гидроцилиндры, через РВД (рукава высокого давления). Управляются гидроцилиндры отвала рычагами штатного гидрораспределителя, расположенного в кабине трактора.

* 1. Поставляемый Товар должен иметь соответствующую маркировку и оформление: наименование Товара (тип, марка, модель), наименование и/или товарный знак производителя, наименование страны происхождения Товара, месяц и год его изготовления, а также эксплуатационные документы на бумажном носителе выполненные на русском языке.
  2. Товар должен быть упакован в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации для данного вида Товара. При поставке тара и упаковка не должны иметь признаков повреждения, нарушения целостности. Упаковка должна обеспечивать сохранность качества и безопасность Товара при перевозке всеми видами транспорта.

1. **Гарантийные обязательства**
   1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара.
   2. Гарантийный срок на поставляемый Товар устанавливается равным сроку гарантии производителя данного Товара, но не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты приемки Товара Заказчиком. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания Сторонами документов о приемке.
   3. В случае обнаружения Заказчиком в течение гарантийного срока недостатков в Товаре Поставщик должен обеспечить его замену на Товар надлежащего качества, либо обеспечить безвозмездное устранение недостатков Товара (гарантийный ремонт). Срок безвозмездного устранения недостатков (гарантийного ремонта) либо замены Товара на новый не должен превышать 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Поставщиком письменного требования Заказчика.
2. **Технические характеристики Товара**

**Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого Товара установленным Заказчиком требованиям:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование Товара** | **Показатель Товара** | **Единица измерения показателя**  **(при наличии)** | **Значения показателей** | | | **Количество,**  **единица**  **измерения** |
| **Значение показателя,**  **которое может изменяться** | | **Значение показателя,**  **которое не может изменяться** |
| **Минимальное значение показателя** | **Максимальное**  **значение показателя** |
| 1 | Отвал гидроповоротный бульдозерный отвал к трактору Кировец К-700/701 | Тип отвала | **-** | **-** | **-** | Гидроповоротный бульдозерный | 1 шт. |
| Тип трактора | **-** | **-** | **-** | «Кировец» К700/К701 |
| Комплектация | **-** | **-** | **-** | Отвал, гидроцилиндры, РВД (рукава высокого давления), кронштейны, крепления, пальцы, метизы |
| Гидроцилиндр подъема | **шт.** | **-** | **-** | 2 шт. |
| Гидроцилиндр поворота | **шт.** | **-** | **-** | 2 шт. |
| Ширина отвала | **мм** | **3500** | **3700** | - |
| Высота отвала | **мм** | **1050** | **1250** | - |
| Сменные ножи, материал |  | **-** | **-** | Сталь 65Г |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_