**Техническое задание**

на заправку автотранспорта муниципального предприятия городского округа Саранск «Горэлектротранс» компримированным природным газом через АГНКС.

**1. Наименование и характеристики товара:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование продукции | Технические требования (ГОСТ) | Ед. изм. | Кол-во  (ориентировочное) |
| 1 | Компримированный природный газ (КПГ) | Соответствие требованиям ГОСТ 27577-2000 «Газ природный топливный компримированный для двигателей внутреннего сгорания. Технические условия».  Объемная теплота сгорания низшая, кДж/м3: не менее 31800  Относительная плотность к воздуху: 0,55-0,70  Расчетное октановое число газа (по моторному методу): не менее 105  Концентрация сероводорода, г/м3: не более 0,02  Концентрация меркаптановой серы, г/м3: не более 0,036  Масса механических примесей в 1 м3, мг: не более 1,0  Суммарная объемная доля негорючих компонентов, %: не более 7,0  Объемная доля кислорода, %: не более 1,0  Концентрация паров воды, мг/м3: не более 9,0 | м.3 | 420 000 |

**2.Место отпуска товара:** Автозаправочные станции должны находиться в пределах территории г.о.Саранск, работать круглосуточно. Заправка автотранспорта МП г.о.Саранск «Горэлектротранс» производится путем заправки автотранспорта Заказчика на АГНКС Поставщика.

**3. Срок поставки товара:** : с момента заключения договора до момента приобретения Заказчиком Товара на сумму, указанную в п.4.1 Договора, с учетом всех налогов и обязательных платежей.

**4. Требования к условиям поставки товара:**

1. Режим работы автозаправочной станции: ежедневный, круглосуточный.

2. Своевременное обеспечение завоза ГСМ на ЗС с учетом потребности.

3. Ежемесячное предоставление заправочных ведомостей учета (информационных отчетов) движения газа на каждый автомобиль.

4. Обеспечение бесперебойной заправки газом автомобилей Заказчика техническими средствами ЗС.

**5**. **Требования к качеству и безопасности товара:**

Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать установленным стандартам качества на данный вид продукции, Товар должен соответствовать действующим нормативным документам, подтверждающим безопасность товара и должно соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивать безопасную его эксплуатацию для жизни и здоровья людей.

Качество товара должно подтверждаться паспортом (сертификатом) качества. Паспорт (сертификат) качества должен быть подлинным или копией, заверенной подлинной печатью поставщика, печать должна быть хорошо различима и читаема.

В случае поставки некачественного сжиженного газа, повлекшего нарушение работоспособности транспорта, подтвержденное независимой экспертизой, Поставщик возмещает Заказчику все расходы по восстановлению транспорта.