**УТВЕРЖДАЮ**

**Директор ООО Санаторий «Ассы»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Васильев**

**«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025г.**

**Описание предмета закупки (Техническое задание)**

**1. Место поставки товара: Республика Башкортостан Белорецкий район село Ассы улица Больничная 1ООО Санаторий «Ассы».**

**2. Требования, установленные Заказчиком к товару:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование  | Количество  | Описание  |
| 1 | Краска для мебели и дерева моющаяся матовая цвет белый база А 2.5 л | 50 | Высококачественный матовый состав для мебели на водной основе, образующее прочное и эластичное покрытие, устойчивое к царапинам, загрязнениям и мытью.Материал поверхности применения -ДеревоСтепень блеска- МатовыйТип базы под колеровку- Для пастельных цветов (белая)Объем (л) - 2.5Назначение - МебельРасход (м²/л или м²/кг) - 12Вес нетто (кг) - 3.2Тип продукта - Краска для внутренних покрытийЦвет - БелыйТип ЛКМ - На водной основеТип полимера - АкрилГотов к использованиюВремя высыхания "на отлип" (в ч) - 12Время полного высыхания (ч) - 12Термостойкий - НетМоющийся - ДаЗапах - Без запахаСтрана производства - Россия |
| 2 | Краска для мебели и дерева моющаяся матовая прозрачная 2.25 л | 20 | Высококачественный матовый состав для мебели на водной основе. Образует прочное и эластичное покрытие, устойчивое к царапинам, загрязнениям и мытью. Подходит для внутренних работ. Наносится на новые и ранее окрашенные деревянные поверхности, ЛДСП, ДСП, МДФ, а также лакированную древесину. Подходит для деревянных детских игрушек, деревянной мебели.Материал поверхности применения - ДеревоСтепень блеска - МатовыйТип базы под колеровку - Для ярких цветов (прозрачная)Объем (л) - 2.25Назначение - МебельРасход (м²/л или м²/кг) - 12Вес нетто (кг) - 2.4Тип продукта - Краска для внутренних покрытийЦвет - ПрозрачныйТип ЛКМ - На водной основеТип полимера - АкрилВремя высыхания "на отлип" (в ч) - 12Время полного высыхания (ч) - 12Термостойкий - НетМоющийся - ДаЗапах - Без запаха |
| 3 | Валик сменный 110 мм | 20 | Предназначен для создания покрытия на различных поверхностях. Позволяет наносить равномерный слой краски без наплывов и сухих мест. Тщательно прокрашивает все неровности, трещины и выпуклости. Подходит для осуществления малярных работ в труднодоступных местах.Материал волокна - Полиуретановая пенаДлина ворса (мм) - 0Длина валика (мм) - 110Диаметр или ширина (мм) - 68Длина иголок (мм) - 0Подходит для ЛКМ - КраскаМатериал рабочей части – ПолиэстерКоличество в наборе – 2Тип упаковки – Пакетик |
| 4 | Набор сменных мини-валиков мольтопрен 60 мм 2 шт | 30 | Предназначен для создания покрытия на различных поверхностях. Позволяет наносить равномерный слой краски без наплывов и сухих мест. Благодаря ворсистой поверхности хорошо прокрашивает все неровности, трещины и выпуклости. Подходит для осуществления малярных работ в труднодоступных местах.Материал волокна - Полиуретановая пенаДлина ворса (мм) - 0Длина валика (мм) - 60Диаметр или ширина (мм) - 80Длина иголок (мм) - 0Подходит для ЛКМ - КраскаМатериал рабочей части - ПолиэстерКоличество в наборе - 2Тип упаковки - Пакетик |
| 5 | Валик для эмалевых красок 100 мм | 20 | Валик для эмалевых красок сделан из поролона белого цвета. Предназначен для обработки гладких поверхностей лаком. Возможно использование с нитрокраской.Материал волокна - ПоролонДлина ворса (мм) - 35Длина валика (мм) - 100Диаметр или ширина (мм) - 59Длина иголок (мм) - 0Подходит для ЛКМ- Краска, Лак, ЭмальМатериал рабочей части - ПолиакрилКоличество в наборе - 1Диаметр бюгеля (мм) - 6Цвет - БелыйТип упаковки - Упаковочная пленка |
| 6 | Мини-валик сменный для алкидных красок 60 мм 2 шт | 10 | Предназначен для создания покрытия на различных поверхностях. Позволяет наносить равномерный слой краски без наплывов и сухих мест. Благодаря ворсистой поверхности хорошо прокрашивает все неровности, трещины и выпуклости. Подходит для осуществления малярных работ в труднодоступных местах.Материал волокна - ПолиэстерДлина ворса (мм) - 8Длина валика (мм) - 60Диаметр или ширина (мм) - 80Длина иголок (мм) - 0Подходит для ЛКМ - ЭмальМатериал рабочей части - ПолиэстерКоличество в наборе - 2Диаметр бюгеля (мм) - 6Тип упаковки - Пакетик |
| 7 | Мини-валик сменный для лака 60 мм 2 шт | 10 | Предназначен для создания лакированного покрытия на различных поверхностях. Позволяет наносить равномерный слой лака без наплывов и сухих мест. Благодаря ворсистой поверхности хорошо прокрашивает все неровности, трещины и выпуклости. Подходит для осуществления малярных работ в труднодоступных местах.Материал волокна - ПолиамидДлина ворса (мм) - 4Длина валика (мм) - 60Диаметр или ширина (мм) - 60Длина иголок (мм) - 0Подходит для ЛКМ - ЛакПрименение продукта - ЛакированиеМатериал рабочей части - ПолиамидКоличество в наборе - 2Тип упаковки - Пакетик |
| 8 | Ручка для валика бюгельная 6x110 мм | 3 | Комплектующая часть для разборного малярного инструмента. Втулка валика насаживается на изогнутый стальной штырь.Длина валика (мм) - 110Диаметр бюгеля (мм) - 6Длина (мм) - 264Способ крепления оснастки - БюгельныйМатериал ручки - ПластикТелескопическая ручка - НетВес, кг - 0.093 |
| 9 | Ручка для валика бюгельная 6x60 мм | 3 | Комплектующая часть для разборного малярного инструмента. Втулка валика насаживается на изогнутый стальной штырь. Валик легко заменяется на новый. Этот товар изготовлен с применением переработанных материалов.Длина валика (мм) - 60Диаметр бюгеля (мм) - 6Длина (мм) - 260Способ крепления оснастки - БюгельныйМатериал ручки - ПластикТелескопическая ручка - НетВес, кг - 0.076 |

1. **Требования к сроку и объёму предоставления гарантий качества товара**

Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным, не собранными из восстановленных компонентов и изготовлен не позднее 2025 г. Поставка Товара, бывшего в употреблении, не допускается.

Поставщик должен передать Заказчику Товар в количестве и качестве в соответствии с техническим заданием Заказчика. На продукции не допускаются царапины, вмятины, потертости и прочие дефекты, ухудшающие внешний вид продукции. Не допускается наличие острых кромок, заусениц и других дефектов, способных нанести вред здоровью и безопасности пользователей.

1. **Приемка продукции:**

Приемка продукции по количеству, качеству, ассортименту, комплектности производится в точном соответствии со стандартами, техническими условиями, другими обязательными для сторон правилами, а также с сопроводительными документами, удостоверяющими количество, качество и ассортимент, комплектность поставляемой продукции (товарная накладная, спецификация, опись, упаковочные ярлыки, транспортный паспорт, сертификат соответствия (декларация о соответствии), удостоверение о качестве и др. сопроводительные документы при наличии).

При поставке продукции, несоответствующей по качественным характеристикам заданию Заказчика, Поставщик обязан заменить такую продукцию своими средствами, за свой счет и в срок, согласованный с Заказчиком.

1. **Срок, объем гарантии на поставленную продукцию:**

Гарантийный срок качества поставленного Товара должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки Товара. Если во время гарантийного срока товара будет выявлено его несоответствие надлежащему качеству, определяемого в процессе эксплуатации товара, не позволяющему использовать товар по своему предназначению, последний должен быть заменён на аналогичный товар Поставщиком за свой счет.

Начало гарантийного периода исчисляется с момента передачи продукции Заказчику.

На все виды поставленной продукции Поставщик должен предоставить Заказчику соответствующие сертификаты, а также другие документы, подтверждающие качество продукции и его соответствие требованиям законодательства РФ. Вышеуказанные документы предоставляются Заказчику при передаче продукции. В случае поставки дефектной продукции Поставщик обязан произвести замену такой продукции в срок, согласованный с Заказчиком. В течение гарантийного срока, устранение выявленных производственных и иных дефектов продукции производится Поставщиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента заявления о них Заказчиком. Расходы, связанные с устранением производственных дефектов и некомплектности, несет Поставщик.

Качество поставляемого оборудования должно соответствовать требованиям ГОСТ 25809, ГОСТ19681-94 и настоящего технического задания.

1. **Условия поставки:**

Поставка Товара осуществляется партиями по заявкам Покупателя в срок не более 5 (пяти) рабочих дней, с даты получения Поставщиком заявки Покупателя.

Заявки направляются Покупателем по электронной почте на авторизированный адрес Поставщика, указанный в договоре.

Общий срок поставки Товара составляет: с даты заключения договора до 30 апреля 2025 г.

Поставщик обязан уведомить Покупателя о дате и времени поставки Товара по указанной в договоре электронной почте или посредством факсимильного сообщения не позднее 2 (двух) рабочих дней до момента его поставки.

Доставка осуществляется в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09:00 до 16:00 часов.

Покупатель обязан в письменном виде и/или посредством направления сообщения по электронной почте и/или по телефону подтвердить Поставщику готовность принять Товар в указанное Поставщиком время. Без наличия подтверждения от Покупателя доставка Товара в указанное Поставщиком время не осуществляется.

Доставка Товара осуществляется Поставщиком собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Разгрузка и размещение Товара в местах хранения Покупателя осуществляются силами Поставщика.

Место поставки товара: Республика Башкортостан Белорецкий район село Ассы улица Больничная 1 ООО Санаторий «Ассы».

1. **Дополнительные требования:**
* Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ГОСТов и настоящего технического задания. Должны быть представлены сертификаты и другие документы, подтверждающие качество данного вида товара, оформленные в соответствии с законодательством РФ.
* Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утверждёнными на данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством РФ.
* При поставке товара Поставщик руководствуется СанПиН 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ" (с изменениями на 3 сентября 2010 года).