**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

1. **Общие сведения**
   1. Наименование объекта закупки: **Запчасти для опалочного транспортера линии убоя свиней.**
   2. ОКПД 2: 28.93.32.000 — [Части оборудования для производства пищевых продуктов](https://classifikators.ru/okpd/28.93.32.000)
   3. Место поставки товара: 4456592 Челябинская обл. Еманжелинский р-н, пос. Красногорский, промышленная площадка «Красногорский свинокомплекс».
   4. Срок и периодичность поставки товара: Товар поставляется до 20 (двадцати) недель с даты заключения Контракта, с возможностью досрочной поставки. Разовая поставка.
2. **Требования к качеству товара, требования к его безопасности, прочие условия**
   1. Данная продукция предназначена для проведения планового ремонта действующей линии убоя свиней ТМ Renner.
   2. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов, технических регламентов и иным требованиям, предъявляемым для данного вида товара. Поставщик удостоверяет качество и безопасность товара документами, оформленными в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
   3. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Поставляемый товар должен соответствовать всем заявленным характеристикам**.**
   4. Весь поставляемый товар должен иметь соответствующую маркировку и оформление: наименование товара (тип, марка, модель), наименование и/или товарный знак производителя, наименование страны, где изготовлен товар, а также эксплуатационные документы на бумажном носителе, выполненные на русском языке.
   5. Товар должен быть упакован в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации для данного вида товара. При поставке тара и упаковка не должны иметь признаков повреждения, нарушения целостности. Упаковка должна обеспечивать сохранность качества и безопасность товара при перевозке всеми видами транспорта.
3. **Гарантийные обязательства**
   1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара.
   2. Гарантийный срок на поставляемый товар устанавливается равным сроку гарантии производителя данного товара, но не менее 6 (шести) месяцев с даты приемки товара Заказчиком. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания сторонами документов о приемке.
   3. В случае обнаружения Заказчиком в течение гарантийного срока недостатков в товаре Поставщик должен обеспечить его замену на эквивалентный товар надлежащего качества, либо обеспечить безвозмездное устранение недостатков товара (гарантийный ремонт). Срок безвозмездного устранения недостатков (гарантийного ремонта) либо замены товара на новый не должен превышать 90 (девяносто) рабочих дней со дня получения Поставщиком письменного требования Заказчика.
4. **Перечень товаров по заявке**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **ОКПД2** |
| Цепь для транспортера через опалочную печь | 28.93.32.000 |
| Буферная пружина d=35 D=95 L=130 | 28.93.32.000 |
| Мотор-редуктор KF87 R57 DRS80S4BE1/TF 1400/4.8 0.75 кВт | 28.93.32.000 |
| Ведущая звездочка диам.218/1 Z=8 - для конвейеров и подъмников 144-  Диаметр 60F7- Ступица симметрическая =110- Паз пружины 18x11- оцинкованный | 28.93.32.000 |
| Поворотное колесо дм189, диаметр отверстия 40,5 мм, пластик | 28.93.32.000 |
| Ось для поворотной станции погрузочные лифты; -вертикальный конвейер | 28.93.32.000 |
| Трубчатый подвесной путь от машинного конвейера к конвейеру разделки | 28.93.32.000 |
| Кронштейн направляющей для трубы 2", -S235JR, черный горячее цинкование Ø50 х 6 | 28.93.32.000 |