**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

1. **Общие сведения**
	1. Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма Ариант».
	2. Наименование объекта закупки: **Светильники**
	3. Место поставки Товара: 456538 Челябинская область, Сосновский р-н, Серозак рзд.
	4. Срок и периодичность поставки товара: Товар поставляется в течение 7 (семи) дней с даты заключения Контракта. Разовая поставка.
2. **Требования к качеству товара, требования к его безопасности, прочие условия**
	1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям стандартов, технических регламентов и иным требованиям, предъявляемым для данного вида товара. Поставщик удостоверяет качество и безопасность товара документами, оформленными в строгом соответствии с действующим законодательством РФ.
	2. Поставляемый Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Поставляемый Товар должен соответствовать всем заявленным характеристикам**.**
	3. Весь поставляемый Товар должен иметь соответствующую маркировку и оформление: наименование Товара (тип, марка, модель), наименование и/или товарный знак производителя, наименование страны, где изготовлен Товар, месяц и год его изготовления, а также эксплуатационные документы на бумажном носителе, выполненные на русском языке.
	4. Товар должен быть упакован в соответствии с требованиями законодательства РФ для данного вида Товара. При поставке тара и упаковка не должны иметь признаков повреждения, нарушения целостности. Упаковка должна обеспечивать сохранность качества и безопасность Товара при перевозке всеми видами транспорта.
3. **Гарантийные обязательства**
	1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара.
	2. Гарантийный срок на поставляемый Товар устанавливается равным сроку гарантии производителя данного Товара, но не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты приемки товара Заказчиком. Гарантийный срок исчисляется со дня установки товара Заказчиком.
	3. В случае обнаружения Заказчиком в течение гарантийного срока недостатков в Товаре Поставщик должен обеспечить его замену на эквивалентный Товар надлежащего качества, либо обеспечить безвозмездное устранение недостатков Товара (гарантийный ремонт). Срок безвозмездного устранения недостатков (гарантийного ремонта) либо замены Товара на новый не должен превышать 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Поставщиком письменного требования Заказчика.
4. **Технические характеристики, закупаемых Товаров:**

| Наименование | Артикул | Показатель Товара | Значение | Назначение | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Светильник LED АТ-ДБП-03-09 МедузаОКПД2: 27.40.25.123 |  | Мощность, Вт | 9 | Светильник светодиодный накладной | 24 шт. |
| Напряжение, В | 36 |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Световой поток, Лм | 900 |
| Степень защиты | IP20 |
| 2. | Светильник SLV CONE 230435ОКПД2: 27.40.25.123 |  | Материал | Алюминий/стекло | Светильник для уличного освещения | 2 шт. |
| Цвет | Антрацит |
| Источник света | Лампа 1х100 Вт |
| Тип монтажа | Напольный |
| Цоколь | Е27 |
| Потребляемая мощность, Вт | 100 |
| Напряжение, В | 220 |
| Степень защиты | IP54 |
| Высота, мм | 240 |
| Диаметр, мм | 190 |
| 3. | Светильник ДВО-40w IP20 510 4Лм 5000К 120 градОКПД2: 27.40.25.123 | NLNova60-V-P | Тип изделия  | Светильник |  | 6 шт. |
| Мощность, Вт  | 40 |
| Напряжение В | 220 |
| Цветовая температура | 5000 |
| Световой поток, Лм  | 5104 |
| Оптическая часть |  Рассеиватель |
| Тип ПРА  | [LED драйвер](https://www.etm.ru/catalog/30120101_ofisno_administrativnye_svetilniki_led?conf=154$60288|&rows=12&page=1)  |
| Тип лампы  | LED |
| Материал рассеивателя | Поликарбонат (PC) |
| Материал основания светильника | Пластик |
| Способ монтажа  | Встраиваемый  |
| Степень защиты | IP54 |
| Класс пожароопасности  | П-І  |
| Климатическое исполнение  | УХЛ3.1 |
| Диапазон рабочих температур  | [от -15 до +45](https://www.etm.ru/catalog/30120101_ofisno_administrativnye_svetilniki_led?conf=96$47586|&rows=12&page=1)  |
| Длина/Ширина/Высота, мм  | 590/590/40 |
| 4. | Светильник ДО-55w IP67 7835Лм 5000К 120°ОКПД2: 27.40.25.123 | LAD LED R500-1-120-6-55L | Тип изделия  | Прожектор |  | 6 шт. |
| Серия  | R500-1  |
| Мощность, Вт  | 55 |
| Коэффициент мощности  | 0,95 |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Цветовая температура | 5000 |
| Световой поток, Лм  | 7835 |
| Оптическая часть |  [Линзы, рассеиватель](https://www.etm.ru/catalog/30120201_pylevlagozaschischennye_svetilniki_led?conf=128$32434|&rows=12&page=1)  |
| Тип ПРА  | [LED драйвер](https://www.etm.ru/catalog/30120101_ofisno_administrativnye_svetilniki_led?conf=154$60288|&rows=12&page=1)  |
| Тип лампы  | LED |
| Материал рассеивателя | Поликарбонат (PC) |
| Материал корпуса | Алюминий литой |
| Способ монтажа  | Подвесной |
| Степень защиты | IP67 |
| Класс защиты  | І  |
| Климатическое исполнение  | УХЛ1 |
| Диапазон рабочих температур  | от -60 до +60  |
| Длина/Ширина/Высота, мм  | 415/86/159 |
| 5. | Светильник ДПО-40w IP54 5104Лм 5000К 120° ОПАЛ NLNova60-N-O IP54ОКПД2: 27.40.25.123 | NLNova60-N-O | Тип изделия  | Светильник |  | 9 шт. |
| Серия  | NL Nova60 |
| Мощность, Вт  | 40 |
| Напряжение В | 220 |
| Цветовая температура | 5000 |
| Световой поток, Лм  | 5104 |
| Оптическая часть |  Рассеиватель |
| Тип ПРА  | [LED драйвер](https://www.etm.ru/catalog/30120101_ofisno_administrativnye_svetilniki_led?conf=154$60288|&rows=12&page=1)  |
| Тип лампы  | LED |
| Материал рассеивателя | Поликарбонат (PC) |
| Материал основания светильника | Пластик |
| Способ монтажа  | Накладной |
| Степень защиты | IP54 |
| Класс пожароопасности  | П-І  |
| Климатическое исполнение  | УХЛ3.1 |
| Диапазон рабочих температур  | [от -15 до +45](https://www.etm.ru/catalog/30120101_ofisno_administrativnye_svetilniki_led?conf=96$47586|&rows=12&page=1)  |
| Длина/Ширина/Высота, мм  | 590/590/45 |
| 6. | Светильник светодиодный LAD LED R500-1-120-6-55LОКПД2: 27.40.25.123 | LAD LED R500-1-120-6-55L | ТУ | 27.40.39-003-94742587-19 |  | 8 шт. |
| Мощность, Вт | 55 |
| Способ монтажа | Подвесной |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Световой поток, Лм | 7835 |
| Степень защиты | IP67 |
| Напряжение, В | 220 |
| Материал рассеивателя | Поликарбонат (РС) |
| Материал корпуса светильника | Алюминий литой |
| Длина, мм | 415 |
| Ширина, мм | 86 |
| Высота, мм | 159 |
| 7. | Светильник светодиодный LAD LED R500-2-10-6-110LОКПД2: 27.40.25.123 | LAD LED R500-2-10-6-110L | ТУ | 27.40.39-003-94742587-19 |  | 8 шт. |
| Мощность, Вт | 110 |
| Способ монтажа | Подвесной |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Световой поток, Лм | 15670 |
| Степень защиты | IP67 |
| Напряжение, В | 220 |
| Материал рассеивателя | Поликарбонат (РС) |
| Материал корпуса светильника | Алюминий литой |
| Длина, мм | 430 |
| Ширина, мм | 172 |
| Высота, мм | 159 |
| 8. | Светильник светодиодный уличный консольный LED ДКУ 80 Вт 8000 Лм 5000К IP65 190-250 ВОКПД2: 27.40.33.130 |  | Тип изделия  | Светильник  |  | 2 шт. |
| Мощность, Вт | 80 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цветовая температура | 5000 |
| Световой поток, Лм  | 8000 |
| Пульсация светового потока, проц  | 100 |
| Способ монтажа  | Накладной/Подвесной |
| Тип лампы  | LED |
| Тип ПРА  | [LED драйвер](https://www.etm.ru/catalog/30120101_ofisno_administrativnye_svetilniki_led?conf=154$60288|&rows=12&page=1)  |
| Тип управления освещением  | Недиммируемый  |
| Количество светодиодов | 100 |
| Монтажный диаметр, мм | 40-60 |
| Материал корпуса светильника | Алюминий |
| Степень защиты | IP65 |
| Климатическое исполнение  | УХЛ1 |
| Ударопрочность (IK)  | IK05  |
| Оптическая часть | Линза |
| Длина/Ширина/ Высота, мм  | 420/160/ 57 |