УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАОУ

«Приданниковская СОШ»

\_\_\_\_\_\_\_\_ /В.Н. Дубовской/

«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.

**Описание объекта закупки**

**Техническое задание**

**на приобретение оборудования для пищеблока**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **товара,** | **Код**  **позиции по**  **КТРУ** | **ОКПД2** | **Наименование**  **(характеристика)** | **Значение**  **(характеристика)** | **Обоснование**  **необходимости использования дополнительных характеристик (пункт 6 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 г. №145)** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Холодильник бытовой | 27.51.11.110-00000025 | 27.51.11.110 | **Характеристика по КТРУ:** | |  | шт | 1 |
| Вид холодильника: | отдельностоящий |
| Возможность перевешивания двери: | да |
| Высота, миллиметр: | ≥ 1300  и  < 1500 |
| Глубина, миллиметр: | ≥ 600 |
| Ширина, миллиметр: | ≥ 550 и < 600 |
| Инверторный тип холодильника: | нет |
| Класс энергоэффективности: | не ниже А |
| Климатический класс: | N |
| Количество камер в холодильнике, шт.: | 1 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Количество полок в морозильной камере, шт.: | 1 |
| Количество полок в холодильной камере, шт.: | 4 |
| Наличие генератора льда: | нет |
| Наличие дисплея: | нет |
| Наличие морозильной камеры: | да |
| Наличие системы размораживания: | нет |
| Общий объем холодильника, л,^дм3: | > 200  и  ≤ 300 |
| Объем морозильной камеры, л,^дм3: | < 50 |
| Объем холодильной камеры, л,^дм3: | > 230  и  ≤ 250 |
| Расположение морозильной камеры: | в верхней части |
| 2 | Морозильный ларь | 27.51.11.120-00000001 | 27.51.11.120 | **Характеристика по КТРУ:** | |  | шт | 1 |
| Вид морозильника: | отдельностоящий |
| Инверторный компрессор: | нет |
| Объем морозильника, л,^дм3: | > 300 и ≤ 400 |
| **Дополнительные характеристики:** | | В целях качественного и удобного использования |
| Конструкция: | горизонтальная |
| Материал корпуса: | крашенная сталь |
| Тип крышки: | глухая |
| Длина, мм: | > 1200 и ≤ 1250 |
| Ширина, мм: | > 650 и ≤ 670 |
| Высота, мм: | > 800 и ≤ 820 |
| Управление: | механическое |
| Количество компрессоров, шт: | 1 |
| Климатический класс: | N |
| Размораживание: | ручное |
| Корзины, шт: | ≥ 2 |
| Минимальная температура, ◦C | -18 |
| Режим «Быстрая заморозка»: | да |
| Цвет корпуса: | белый |
| 3 | Плита электрическая | [27.51.28.130-0000000](https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/ktru-description.html?itemId=61319&backUrl=)4 | 27.51.28.130 | **Характеристика по КТРУ:** | |  | шт | 1 |
| Количество конфорок, шт: | 4 |
| Мощность одной конфорки, кВт: | > 2.5 и  ≤ 3 |
| Необходимое напряжение сети, В: | 380 |
| Тип конфорок: | Электрические чугунные |
| Высота, мм: | > 850 |
| Глубина, мм: | > 600 |
| Ширина, мм: | > 800 |
| Тип управления: | Механический |
| Конструктивные особенности: | Духовой шкаф; регулируемые ножки. |
| **Дополнительные характеристики:** | | В целях качественного и удобного использования |
| Время разогрева до рабочей t: | 30 минут |
| Кол-во уровней мощности, шт: | 4 |
| Защита от перегрева: | Да |
| Раздельная регулировка нижнего и верхнего ТЭНов духовки: | Да |
| Материал лицевой панели и корпус выполнен из нержавеющей стали: | Соответствие | В целях увеличения срока эксплуатации |
| Три противня, каждый размером 530х470х30 миллиметров: | В комплекте | В целях качественного и удобного использования |
| Установка: | Напольная |
| 4 | Плита электрическая | [27.51.28.130-00000002](https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/ktru-description.html?itemId=61319&backUrl=) | 27.51.28.130 | **Характеристика по КТРУ:** | |  | шт | 1 |
| Количество конфорок, шт: | 6 |
| Мощность одной конфорки, кВт: | > 2.5 и ≤ 3 |
| Необходимое напряжение сети, В: | 380 |
| Тип конфорок: | Электрические чугунные |
| Высота, мм: | > 850 |
| Глубина, мм: | > 600 |
| Ширина, мм: | > 800 |
| Тип управления: | Механический |
| Конструктивные особенности: | Регулируемые ножки |
| **Дополнительные характеристики:** | | В целях увеличения срока эксплуатации |
| Установка: | Напольная |
| Корпус выполнен из нержавеющей стали: | Соответствие |
| Подставка с полкой из крашенного металла. | Соответствие |
| Время разогрева до рабочей t: | 30 минут | В целях удобного использования |
| 5 | Мармит  (для 1-х блюд) | 28.93.15.131-00000002 | 28.93.15.131 | **Характеристика по КТРУ:** | |  | шт | 1 |
| Исполнение: | Напольный |
| Мощность, кВт: | ≥ 6 и <7.8 |
| Назначение | Для первых блюд (супы) |
| Необходимое напряжение сети, В: | 380 |
| Рабочая температура; Градус Цельсия: | ≥ 30 |
| Рабочий объем, литр | > 30 |
| Тип: | Электрический |
| **Дополнительные характеристики:** | |  |
| Количество конфорок, шт: | 3 | С целью удобного использования |
| Направляющие для подносов и полка: | отсутствует | С целью удобного использования |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Ванна моечная 1 секционная | [25.99.11.132-00000001](https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/ktru-description.html?itemId=82682&backUrl=) | 25.99.11.132 | **Характеристика по КТРУ:** | |  | шт | 1 |
| Количество секций, шт: | 1 |
| Материал исполнения: | Нержавеющая сталь |
| Наличие рабочей поверхности: | Да |
| **Дополнительные характеристики:** | | В целях качественного и удобного использования |
| Рабочая поверхность: | справа |
| Ширина, мм: | 1000 |
| Глубина, мм: | 600 |
| Высота, мм: | 850 |
| Размер раковины: | 400х400 |
| Тип мойки: | сварная |
| Борт: | нет |
| Отверстие под смеситель: | нет |
| Каркас: | разборный |
| Обвязка: | 4-х сторонняя |
| Стойки: | уголок |
| 7 | Ванна моечная  2-секционная | [25.99.11.132-00000001](https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/ktru-description.html?itemId=82682&backUrl=) | 25.99.11.132 | **Характеристика по КТРУ:** | |  | шт | 2 |
| Количество секций, шт: | 2 |
| Материал исполнения: | Нержавеющая сталь |
| Наличие рабочей поверхности: | Нет |
| **Дополнительные характеристики:** | | В целях качественного и удобного использования |
| Длинна, мм: | 1100 |
| Глубина, мм: | 600 |
| Высота, мм: | 860 |
| Тип каркаса: | сварная |
| Борт: | нет |
| Отверстие под смеситель: | нет |
| 8 | Умывальник керамический |  | 23.42.10.120 | Вид: | Раковина |  | шт | 4 |
| Материал корпуса: | Сантехнический фарфор |
| Высота, мм: | ≥170 и ≤ 200 |
| Глубина, мм: | ≥ 400 и < 425 |
| Ширина, мм: | ≥ 500 и < 550 |
| Количество отверстий для смеситель, шт: | 1 |
| Количество чаш (секций), шт: | 1 |
| Монтаж: | к стене |
| Наличие крыла: | нет |
| Слив-перелив в комплекте: | да |
| Тип установки: | подвесная |
| Форма чаши: | полукруглая |
| Расположение отверстия для смесителя: | по центру |
| Цвет: | белый |
| Переливное отверстие: | наличие |
| Набор крепежа для монтажа раковины на стену: | в комплекте |
| 9 | Раковина для мытья рук керамическая |  | 23.42.10.130 | Вид: | Раковина |  | шт | 1 |
| Материал корпуса: | Сантехнический фарфор |
| Высота, мм: | ≥170 и ≤ 200 |
| Глубина, мм: | ≥ 400 и < 425 |
| Ширина, мм: | ≥ 500 и < 550 |
| Количество отверстий для смеситель, шт: | 1 |
| Количество чаш (секций), шт: | 1 |
| Монтаж: | к стене |
| Наличие крыла: | нет |
| Слив-перелив в комплекте: | да |
| Тип установки: | подвесная |
| Форма чаши: | полукруглая |
| Расположение отверстия для смесителя: | по центру |
| Цвет: | белый |
| Переливное отверстие: | наличие |
| Набор крепежа для монтажа раковины на стену: | в комплекте |