**Приложение №1**

**к Извещению**

**Техническое задание**

**на поставку Холодильников.**

1. Технические требования к Холодильникам:

| **Требования / параметры** | **Размерность** | **Требование заказчика** |
| --- | --- | --- |
| **Тип:** Бытовой однокомпрессорный минихолодильник с низкотемпературным отделением (НТО).  Холодильник Бирюса Б-70 или эквивалент.  Количество: 50 шт.  ***Конструктивные требования к холодильнику:*** | | |
| Габаритные размеры: |  | |
| Глубина | мм | Не более 520 |
| Ширина | мм | Не более 450 |
| Высота | мм | Не более 650 |
| ***Требования к инженерной инфраструктуре для подключения оборудования:*** |  | |
| Номинальное напряжение | В | 220-230 |
| Частота тока | Гц | 50 |
| ***Технические характеристики*** |  | |
| Климатический класс |  | N, ST |
| Количество камер | шт | 1 |
| Количество дверей | шт | 1 |
| Уровень шума | дБ | Не более 42 |
| Общий объем холодильника | л | Не менее 65 |
| Холодильная камера | | |
| Температура холодильной камеры min: | С | Не более 2 |
| Температура холодильной камеры max: | С | Не более 8 |
| Общий объем холодильной камеры | л | Не менее 65 |
| Количество полок | шт | Не менее 2 |
| Энергопотребление | | |
| Класс энергопотребления |  | Не ниже А+ |
| Потребление энергии | кВт\*ч/год | Не более 110 |
| Особенности | | |
| Перевешиваемые двери |  | Наличие |
| Количество полок на дверце | шт | Не менее 2 |
| Поставляемое оборудование должно соответствовать государственным нормативным требованиям охраны труда РФ и иметь декларацию о соответствии и (или) сертификат соответствия нормативным документам РФ | | |
| Срок поставки оборудования | кал.дней | не более 30 календарных дней с даты заключения договора |
| Срок гарантии оборудования | мес. | не менее 12 мес. с даты приемки оборудования |

1. Поставляемый товар должен отвечать требованиям: ГОСТов, техническим условиям завода изготовителя и подтверждаться сертификатами (декларацией) о соответствии или паспортом качества (безопасности) либо заверенными копиями в установленном порядке, подтверждающим качество и безопасность товара.
2. Предлагаемый к поставке товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, изготовлен не ранее 2025 года.
3. Товар должен быть свободным от прав на него третьих лиц.
4. Гарантийный срок эксплуатации товара устанавливается в соответствии с нормативно-технической документацией, техническими условиями завода-изготовителя, исчисляется с момента его поставки и должен составлять не менее 12 месяцев.
5. Товар должен иметь необходимые маркировки согласно ГОСТов и требованиям установленным законодательством РФ.
6. Упаковка поставляемого товара должна соответствовать требованиям ГОСТов и ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».
7. Поставка товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика в течении 20 календарных дней с момента подписания договора
8. Доставка оборудования осуществляется Поставщиком либо грузоперевозчиком, нанятым Поставщиком, до склада Поставщика или пункта выдачи транспортной компании в городах Челябинск или Магнитогорск. Стоимость доставки включена в цену оборудования.