Приложение №1

к извещению о запросе котировок в электронной форме

**Описание объекта закупки(спецификация).**

**Поставка лампы ксеноновой с картриджем для видеопроцессора PENTAX EPK-3000 DEFINA**

**Общие требования:**

1. Товар должен быть зарегистрирован для обращения на территории РФ, сертифицирован или декларирован, полностью соответствовать стандартам качества, сертификату соответствия и техническому паспорту завода-изготовителя или технической спецификации завода-изготовителя.

2. Предлагаемый товар должен быть произведен при соблюдении требований нормативных документов (фармакопейные статьи, стандарты, технические условия, сертификаты качества, утвержден в установленном порядке для данного вида товара и т.п.) в условиях его серийного производства.

3. Товар при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации должен быть безопасным для жизни и здоровья, окружающей среды, а также не причинять вред имуществу заказчика и/или третьих лиц.

4. В случае выявления поставки некачественного Товара или не соответствующего требованиям Технического задания в период течения гарантийного срока, Поставщик обязуется произвести замену данного Товара на доброкачественный Товар, либо устранить недостатки Товара в течении 1 (одного) календарного дня с момента предъявления претензии Заказчиком с указанием недостатков.

5. Маркировка и упаковка товара должны соответствовать требованиям стандартов и технических условий, установленных РФ, а импортного товара – международным стандартам упаковки. Товар должен быть маркирован в соответствии с установленными для данного вида товаров стандартами, техническими условиями и иными требованиями применительно к товарам, предназначенным для реализации оптом и в розницу на территории РФ.

6. Товар должен быть упакован в оригинальную тару производителя. На упаковках с товаром должна содержаться информация об изделии на русском языке: полное наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, количество изделий в упаковке, дату выпуска и гарантийный срок службы.

7. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

8. Требования к гарантийному сроку (сроку годности): Остаточный срок годности на момент поставки должен составлять:

- не менее 7 месяцев, если срок годности Товара составляет 1 год;

- не менее 11 месяцев, если срок годности Товара составляет 1,5 года;

- не менее 14 месяцев, если срок годности Товара составляет 2 года;

- не менее 18 месяцев, если срок годности Товара составляет 2,5 года;

- не менее 22 месяцев, если срок годности Товара составляет не менее 3 лет.

**9.** Установлено **исключение** закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами с обязательным подтверждением страны происхождения Товара (обязательное предоставление информации и документов, подтверждающих страну происхождения товара в соответствии с требованиями ПП РФ № 1875, ввиду того, что **данный товар определенного товарного знака ввиду его несовместимости с товарами, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия закупаемого товара, с товарами используемыми Заказчиком, приобретенными ранее**.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование товара | Ед.  изм. | Кол-во | Наименование показателя | Содержание (значение) показателя | Обоснование использования характеристик | Инструкция участнику закупки по формированию предложения |
| 1 | Ксеноновая лампа с картриджем 150 Вт ROL-X30 для процессора Pentax DEFINA: EPK-3000 | Шт. | 2 | Мощность лампы | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | ≥ 150 |  |   Единица измерения:  ВТ (Ватт) | *Для совместимости с имеющимся оборудованием у Заказчика* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
|  |  |  |  | Модель ксеноновый | J2027 с лампой Cermax Excelitas для эндоскопических источников света | *Для совместимости с имеющимся оборудованием у Заказчика* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
|  |  |  |  | Металлический блок охлаждения лампы (радиатор) | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | наличие |  | | *Позволяет легко и быстро заменить её на месте - без вывода видеопроцессора на длительное время из эксплуатации* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
|  |  |  |  | Пластиковый кожух | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | наличие |  | | *Для совместимости с имеющимся оборудованием у Заказчика* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
|  |  |  |  | Тип лампы | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Ксеноновая |  | | *Для совместимости с имеющимся оборудованием у Заказчика* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
|  |  |  |  | Срок службы лампы | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | ≥ 500 |  |   Единица измерения:  Ч (Час) | *Для совместимости с имеющимся оборудованием у Заказчика. Это обеспечивает большую достоверность эндоскопического исследования благодаря точному функционированию* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
|  |  |  |  | Совместимость с процессором Pentax DEFINA: EPK-3000 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | наличие |  | | *В целях, необходимости обеспечения взаимодействия закупаемого товара с оборудованием, используемым заказчиком на основании пп.1 п.1 ст.33 Закона о контрактной системе* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
|  |  |  |  | Цветовая температура | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | ≥ 5900 |  |   Единица измерения:  К (Кельвин) | *высокая яркость обеспечивает устойчивую цветовую температуру в течение всего срока работы лампы* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
|  |  |  |  | Напряжение | ≥ 12,0  Единица измерения:  Вольт | *Для совместимости с имеющимся оборудованием у Заказчика* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |