1. рабочая среда - горячая вода

2. температура рабочей среды 70 - 95 градусов

3. привод управления - аналоговое