**Разъяснение по техническому заданию на поставку товара**

Ответ подготовлен специалистами ПТО и Эксплуатации МУП Водоканад.

1. Позиции 1-6: в связи с производственной необходимостью, требуется давление не менее 16 кгс/см2.
2. Позиции 7-13: смотрите предыдущий ответ на разъяснения, там устранены опечатки.
3. Позиции 16-23: поставить товар необходимо с характеристиками в соответствии с техническим заданием. (допускается поставка с применением других конструктивных материалов у которых физико-химические и механические характеристики не хуже указанных в техническом задании,)
4. Позиция 24: допускается поставить товар с номинальным давлением PN10.
5. Позиции 25,27: Допускается изменение строительной длины и марки чугуна. Максимальная температура рабочей среды + 25 градусов.
6. Позиция 26: допускается поставить с классом герметичности выше АА, но не ниже.