Приложение № 1 к Извещению

**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)**

**Наименование объекта закупки:** кабельно-проводниковая продукция.

**Сведения о поставляемом товаре:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Код ОКПД2** | **Наименование товара** | **Ед. изм** | **Кол-во** |
| 1 | 27.32.13.139 | Провод силовой гибкий с медными жилами ПВС 3х1,5 | метр | 5000 |
| 2 | 27.32.13.112 | Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16 | метр | 10000 |
| 3 | 27.32.13.111 | Кабель ВВГ нг 3x1,5 | метр | 250 |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Технические характеристики товара (стандарты, марка, цвет, ГОСТ, условные обозначения и т.п.)** |
| 1. | Провод силовой гибкий с медными жилами ПВС 3х1,5 | Количество жил – 3, номинальное сечение жил - 1.5 мм2, рабочее напряжение- от 380 до 660В, эксплуатация при температуре от-40 до +40°С, срок службы - от 6 лет. Соответствие ГОСТ 7399-97. |
| 2. | Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16 | Количество жил – 2, номинальное сечение жил - 16 мм2, рабочее напряжение- 380В, эксплуатация при температуре от-50 до +50°С, срок службы - 30 лет, тип изоляции – самонесущий изолированный сшитый полиэтилен и композиция полиэтилена не распространяющей горение; предельная длительно допустимая рабочая температура жил: 70°С; максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании: 135°С.  Соответствие ГОСТ 31946-2012, ГОСТ 22483-2012, ГОСТ 23286-78 |
| 3. | Кабель ВВГ нг 3x1,5 | Количество жил - 3 шт, наружный диаметр - 6 мм, сечение - 1,5 кв. мм, цвет товара – черный, диаметр проводника – 1,4 мм, тип кабельного изделия – кабель, маркировка – ВВГ нг, вид кабеля - ВВГ-нг, конструкция жилы – одножильный, материал жилы – медь, применение - наружное, материал оболочки - ПВХ пластикат, материал изоляции – ПВХ, дополнительные свойства: огнестойкость, экран – отсутствует, максимальное рабочее напряжение - 660 В,  срок службы - 30 лет  ГОСТ Р 53769-2010 и ГОСТ Р 53315-2009 |

**Требования к участникам закупки, относительно поставляемых материалов:**

- К заявке (Приложение №4 к извещению) должны предоставляться сертификаты качества (соответствия) продукции, паспорт изделия и т.п.

- Предлагаемая продукция должна быть включена в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга РФ и/или Евразийский реестр промышленных товаров государств – членов Евразийского экономического союза. В качестве подтверждения предоставляется выписка из реестра с указанием номера реестровой записи.

- Поставка товара осуществляется Поставщиком в полном объеме в течении 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора.

**Требования к качеству поставляемого товара:**

- Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, в заводской упаковке, без следов повреждения, соответствовать требованиям, указанным в настоящем Техническом задании. Поставщик гарантирует качество и надежность товара до его передачи Заказчику.

- Качество и безопасность поставляемого товара должно соответствовать действующими стандартами и техническими условиями изготовителя, нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и регламентами Российской Федерации к поставляемому виду товара, в том числе:

- Федеральным законом Российской Федерации от 27.12.2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 года № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»

- Провод СИП должен быть в бухтах по 500 метров.

**Показатели соответствия поставляемого товара и отгрузки товара потребностям Заказчика:**

1. Поставка и разгрузка товара осуществляется силами и средствами Поставщика с предоставлением действующих сертификатов соответствия, технических паспортов производителя товара на русском языке, для подтверждения поставляемого товара заявленным характеристикам.

2. Наименование и производитель поставляемого товара должны соответствовать наименованию и производителю поставляемого товара в предоставляемых при поставке товара документах (накладной и счет - фактуре).

3. Поставка и разгрузка товара осуществляется транспортом Поставщика в адрес Заказчика: ЛНР г. Луганск ул. Филатова, 79.

4. В случае обнаружения Заказчиком дефектов поставляемого товара Поставщик должен заменить дефектный товар в течении 10 дней со дня получения извещения о выявлении таких дефектов.

5. В случае обнаружения Заказчиком дефектов поставляемого товара в течении гарантийного срока завода - изготовителя такие дефекты должны быть устранены Поставщиком в течении 10 дней со дня получения извещения о выявлении таких дефектов.