|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производитель) (при наличии) | Количество товара, шт. | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Электромагнитный расходомер | ПРЭМ-200-ГФ-IP65-16-НЖ-24-L2-T-D-1-1 с индикацией и токовым выходом 4-20мА для трубопровода с Ду200.  **Использовать эквивалент не представляется возможным ввиду необходимости обеспечения взаимодействия.** | 1 | | Гидравлические характеристики | | | --- | --- | | Максимальное рабочее давление *PN* | 16 бар | | Макс. T жидкости *T*max | 140 °C | | Макс. температура окружающей среды *T*max | 40 °C |  | Данные питания | | | --- | --- | | Подключение к сети | -24V | | Допуск на колебание напряжения | ±10 % |  | Установочные размеры | | | --- | --- | | Фланцы | DN 200 |  | Дополнительные функции | | | --- | --- | | Токовый выход 4-20 мА |  | | Индикаторный дисплей |  | |