|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производитель) (при наличии) | Количество товара, шт. | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Электромагнитный расходомер | ПРЭМ-200-ГФ-IP65-16-НЖ-24-L2-T-D-1-1 с индикацией и токовым выходом 4-20мА для трубопровода с Ду200.**Использовать эквивалент не представляется возможным ввиду необходимости обеспечения взаимодействия.**  | 1 |

| Гидравлические характеристики |
| --- |
| Максимальное рабочее давление *PN* | 16 бар |
| Макс. T жидкости *T*max | 140 °C |
| Макс. температура окружающей среды *T*max | 40 °C |

| Данные питания |
| --- |
| Подключение к сети |  -24V |
| Допуск на колебание напряжения | ±10 % |

| Установочные размеры |
| --- |
| Фланцы | DN 200 |

| Дополнительные функции |
| --- |
| Токовый выход 4-20 мА |  |
| Индикаторный дисплей |  |

 |