Раздел II.	Описание объекта закупки (техническое задание)


1. Наименование и объем выполняемой работы Ремонт здания СОШ с. Староянзигитово муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан 
1. Место выполнения работ: Республика Башкортостан, Краснокамский район, с. Староянзигитово, здание СОШ. 
1. Максимальный срок выполнения работ: окончание работ не позднее 15 мая 2027 года. 
1. Срок выполнения работ, должен учитывать технологический цикл на всех этапах производства работ.
5.Требования к выполнению работ.
В рамках данного мероприятия запланирован комплекс работ, в том числе:
В случае, если в Техническом задании применяются указания на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезных моделей, промышленных образцов, а также требования к работам (используемым товарам при выполнении работ) без слов «или эквивалент», то соответствующие требования и указания следует читать со словами «или эквивалент».

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Здание

	1
	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов
	100 м2
	9,113

	2
	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой
	100 м2
	9,113

	3
	Пленка пароизоляционная полиэтиленовая 3-х слойная, с армированной основой из перехлестнутых полос полиэтилена прим.  марка "Ондутис R100"
	м2
	1002,43

	4
	Утепление покрытий плитами: из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой
	100 м2
	9,113

	5
	Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола с фрезерной поверхностью и микроканалами с двух сторон, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 16-35 кг/м3, теплопроводность при +10 °C не более 0,034 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,15 МПа, толщина 40-100 мм
	м3
	45,565

	6
	Армирование стяжек сетками сварными
	100 м2
	9,113

	7
	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм, размер ячейки 50х50 мм
	м2
	920,413

	8
	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2
	9,113

	9
	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01
	100 м2
	9,113

	10
	Смеси сухие цементные (пескобетон), класс В15 (М200)
	т
	369,5173869

	11
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной
	100 м2
	9,113

	12
	Состав грунтовочный глубокого проникновения
	кг
	182,26

	13
	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в два слоя
	100 м2
	9,113

	14
	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, основа полиэстер/стеклохолст, гибкость не выше -20 °C, теплостойкость не менее 95°C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 650/600 Н, толщина 4 мм, масса 1 м2 до 4 кг/прим.
	м2
	1029,769

	15
	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для однослойной кровли, основа стеклоткань, гибкость не выше -25 °C, прочность не менее 590 Н, теплостойкость не менее 100 °C /прим.
	м2
	1047,995

	16
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2
	0,2338

	17
	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком
	100 м
	1,075

	18
	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для однослойной кровли, основа стеклоткань, гибкость не выше -25 °C, прочность не менее 590 Н, теплостойкость не менее 100 °C /прим.
	м2
	203,175

	19
	Праймер полимерный с содержанием органических растворителей и адгезионных добавок для подготовки металлических, цементно-песчаных, бетонных и железобетонных поверхностей перед нанесением битумно-полимерных гидроизоляционных материалов, расход 0,1-0,3 кг/м2
	кг
	334,3425

	20
	Ограждение кровель перилами/прим
	100 м
	1,034

	21
	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката, сталь С255
	т
	2,030776

	22
	Погрузка в автотранспортное средство: материалы, перевозимые в мешках и пакетах, массой одного места до 51 кг
	1т груза
	6,3791

	23
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км
	1т груза
	6,3791



Подрядчик назначает ответственных лиц за соблюдением мер противопожарной безопасности на Объекте, соблюдение охраны труда и техники безопасности и направляет соответствующее письменное уведомление об этом Заказчику.
Подрядчик устраняет за свой счет все дефекты, выявленные в процессе производства работ, возникшие по вине Подрядчика.
В случае, если Заказчиком будет обнаружена некачественно выполненная часть работ, не соответствующих требованиям СНиП и ГОСТам, то Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в кратчайший срок переделать эту часть работ для обеспечения ее надлежащего качества, при этом срок производства работ не продлевается.
Подрядчик использует все необходимые меры для предотвращения ущерба или повреждений различным сооружениям, конструкциям и инженерным сетям, находящимся на Объекте, со стороны транспорта или механизмов Подрядчика
На работы устанавливается гарантийный срок – 3 (три) года с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. Если в период гарантийного срока на работы, оборудование и материалы обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации (в том числе дефекты качества и др.), Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в течение 10 (десяти) календарных дней.
6.	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ.
Работы должны выполняться в полном соответствии с утвержденными с техническим заданием, строительными нормами и правилами, правилами противопожарного режима в РФ.
В ходе выполнения работ подрядчик должен обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, соблюдение экологических и санитарно-гигиенических норм, установленных законодательством РФ.
При производстве работ должны использоваться оборудование, механизмы, предназначенные для конкретных работ. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии.
По окончании работ с объекта необходимо вывезти и утилизировать строительный мусор, а также вывезти инструмент, оснастку, остатки материалов и обеспечить сдачу выполненных работу Заказчику.
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