Раздел II.	Описание объекта закупки (техническое задание)


1. Наименование и объем выполняемой работы Ремонт здания СОШ с. Никольское муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан 
1. Место выполнения работ: Республика Башкортостан, Краснокамский район, с. Никольское, здание СОШ. 
1. Максимальный срок выполнения работ: окончание работ не позднее 15 мая 2027 года. 
1. Срок выполнения работ, должен учитывать технологический цикл на всех этапах производства работ.
5.Требования к выполнению работ.
В рамках данного мероприятия запланирован комплекс работ, в том числе:
В случае, если в Техническом задании применяются указания на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезных моделей, промышленных образцов, а также требования к работам (используемым товарам при выполнении работ) без слов «или эквивалент», то соответствующие требования и указания следует читать со словами «или эквивалент».
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Пищевой блок

	Полы

	1
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
	100 м2
	0,239

	2
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,239

	3
	Смеси сухие цементные (пескобетон), класс В15 (М200)
	т
	0,8604

	4
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см
	100 м2
	0,239

	5
	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ, водостойкий на основе цементного вяжущего, для облицовочных работ
	т
	0,2868

	6
	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 8 мм
	м2
	24,378

	Потолки

	7
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков
	100 м2
	1,348

	8
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	26,96

	9
	Смеси сухие гипсовые безусадочные шпатлевочные с минеральными модифицирующими добавками для внутренних работ, толщина наносимого слоя 1-8 мм
	кг
	1078,4

	10
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску
	100 м2
	1,348

	11
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	29,656

	12
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	т
	0,044484

	Стены

	13
	Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов/прим
	100 м2
	4,0575

	14
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен
	100 м2
	4,0575

	15
	Смеси сухие гипсовые безусадочные шпатлевочные с минеральными модифицирующими добавками для внутренних работ, толщина наносимого слоя 1-8 мм
	кг
	3246

	16
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	121,725

	17
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2
	4,0575

	18
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	т
	0,121725

	19
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	81,15

	20
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
	100 м2
	0,3942

	21
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
	100 м2
	0,7774

	22
	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ, водостойкий на основе цементного вяжущего, для облицовочных работ
	т
	0,291525

	23
	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7,01-7,5 мм
	м2
	77,74

	24
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	т
	0,03887

	Раздел 2. Кабинет труда

	25
	Разборка покрытий полов: дощатых
	100 м2
	0,74

	26
	Смена простильных дощатых полов: с добавлением новых досок до 50%
	100 м2
	0,74

	27
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт I
	м3
	1,2432

	28
	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков
	100 м2
	0,74

	29
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м
	0,364

	30
	Укладка лаг: по кирпичным столбикам
	100 м2
	0,74

	31
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,2072

	32
	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой (1 этаж)
	м3
	14,8

	33
	Гравий керамзитовый М 350, фракция 5-10 мм
	м3
	16,28

	34
	Обработка деревянных конструкций антисептиком-антипиреном при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления
	100 м2
	1,48

	35
	Антисептик-антипирен (готовый раствор) для древесины, для внутренних работ по обработке чердачных помещений и скрытых деревянных конструкций зданий, плотность при 20 °C 1,15-1,17 г/см3, температура при обработке от +3 до +50 °C, температура при эксплуатации от -50 до +50 °C
	кг
	17,02

	36
	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2
	100 м2
	0,74

	37
	Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клее со свариванием полотнищ в стыках
	100 м2
	0,74

	38
	Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т4, РП4), толщина 2 мм, вес 2500 г/м2
	м2
	75,48

	39
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	100 м
	0,364

	40
	Плинтус для полов из ПВХ, с кабель-каналом, высота 85 мм, ширина 22 мм
	м
	36,764

	Раздел 3. Крыша

	41
	Разборка : карнизов
	100 м2
	0,93

	42
	Разборка кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м
	100 м2
	12,29

	43
	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 30 мм (частичная 50%)
	100 м2
	6,145

	44
	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт II
	м3
	19,664

	45
	Устройство подкровельной пленочной гидроизоляции
	100 м2
	12,29

	46
	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м
	100 м2
	12,29

	47
	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,7
	м2
	1351,9

	48
	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм
	т
	0,0868903

	49
	Устройство: карнизов
	100 м2
	0,93

	50
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2
	1,5

	51
	Доска обрезная лиственных пород (береза), естественной влажности, длина 2-6,5 м, все ширины, толщина 20-22 мм, сорт III
	м3
	0,8556

	52
	Доска обрезная антисептированная, естественной влажности, длина 4-6 м, ширина 150 мм, толщина 40 мм, сорт II
	м3
	0,5394

	53
	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой
	100 м2
	7,36

	54
	Пленка пароизоляционная полиэтиленовая 3-х слойная, с армированной основой из перехлестнутых полос полиэтилена
	м2
	846,4

	55
	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой
	100 м2
	7,36

	56
	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ПЖ-120, жесткие, плотность 111-130 кг/м3
	м3
	98,5504

	57
	Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого
	100 м
	0,24

	58
	Ограждение кровельное стальное оцинкованное для крепления в горизонтальную часть парапета, высота ограждения 600 мм, длина ограждения 3000 мм
	Компл.
	8

	Раздел 4. Тамбур входной

	Стены

	59
	Разборка надземной части кирпичных сараев: без сохранения годных материалов
	10 м2 площади застройки
	0,70516

	60
	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м
	м3
	3,87125

	61
	Кирпич керамический рядовой пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М150
	1000 шт
	1,471

	62
	Смеси сухие цементные (пескобетон), класс В15 (М200)
	т
	2,04402

	Крыша

	63
	Установка стропил
	м3
	0,057

	64
	Доска обрезная антисептированная, естественной влажности, длина 4-6 м, ширина 150 мм, толщина 40 мм, сорт II
	м3
	0,00912

	65
	Устройство обрешетки: сплошной из досок
	100 м2
	0,108

	66
	Доска обрезная антисептированная, естественной влажности, длина 4-6 м, ширина 150 мм, толщина 40 мм, сорт II
	м3
	0,27756

	67
	Устройство подкровельной пленочной гидроизоляции
	100 м2
	0,108

	68
	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: средней сложности
	100 м2
	0,1324

	69
	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С10-1000-0,5
	м2
	14,564

	70
	Планка ендовы верхняя с покрытием, размеры 76х76х2000 мм
	шт
	2

	71
	Устройство: карнизов
	100 м2
	0,0244

	72
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт I
	м3
	0,036

	73
	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: каменным с несущей подшивкой из досок
	100 м2
	0,070516

	74
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт I
	м3
	0,185

	Проемы

	75
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2
	100 м2
	0,056

	76
	Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, глухой, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,01 до 2,5 м2
	м2
	5,6

	77
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
	м2
	2,665

	78
	Блок дверной стальной наружный двупольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,73 м2/прим Дверь входная металлическая двустворчатая SL-31 2050х1300 мм, правая, Антик Медь/Белый Ясень
	м2
	2,665

	Полы

	79
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
	100 м2
	0,059598

	80
	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: бетонных
	100 м2
	0,059598

	81
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,059598

	82
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01
	100 м2
	0,059598

	83
	Смеси сухие цементные (пескобетон), класс В15 (М200)
	т
	0,5349516

	84
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см
	100 м2
	0,059598

	85
	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ, водостойкий на основе цементного вяжущего, для облицовочных работ
	т
	0,0715

	86
	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 10 мм
	м2
	6,079

	Потолок

	87
	Устройство потолков: реечных алюминиевых
	100 м2
	0,059598

	Отделочные работы

	88
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен
	100 м2
	0,134

	89
	Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные для поверхностей из бетона, натурального, искусственного камня и кирпича, ручного нанесения, В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя до 0,63 мм, расход 1,7-1,8 кг/м2 при толщине слоя 1 мм
	т
	0,4824

	90
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2
	0,134

	91
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	0,00268

	92
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	т
	0,00402

	Раздел 5. Канализация внутренняя

	93
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм
	100 м
	0,18

	94
	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм
	100 м2
	0,182

	95
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм
	100 м
	0,05

	96
	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,0 мм
	м
	4,99

	97
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм
	100 м
	0,18

	98
	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм
	м
	17,964

	99
	Установка жироуловителя: горизонтального диаметром 1500 мм
	шт
	1

	100
	Фильтр фланцевый чугунный сетчатый, со сливным краном, для очистки воды, максимальная, условное давление 1,6 МПа, диаметр 100 мм /прим Жироуловитель
	шт
	1

	101
	Установка трапов диаметром: 100 мм
	10 компл
	0,1

	102
	Трап из нержавеющей стали с нижним отводом воды, съемная решетка, диаметр выпуска 110 мм, толщина стенки 4,5 мм, размеры 300х300х325 мм
	компл
	1

	103
	Устройство покрытий: цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,182

	104
	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 11-01-015-03
	100 м2
	0,182

	105
	Смеси сухие цементные (пескобетон), класс В15 (М200)
	т
	14,090076

	106
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см
	100 м2
	0,182

	107
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	4,55

	108
	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки
	т
	0,2184

	109
	Плитка керамогранитная, полированная, многоцветная, толщина 11 мм
	м2
	18,564

	Раздел 6. Наружная канализация. Шамбо

	110
	Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1
	1000 м3
	0,04576

	111
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	0,004576

	112
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3
	0,0453024

	113
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3
	0,4576

	114
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3
	0,208

	115
	Песок природный для строительных работ I класс, средний
	м3
	2,288

	116
	Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм
	100 м
	0,32

	117
	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 8,1 мм
	м
	32,32

	118
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих
	10 м3
	4,405

	119
	Плиты днища железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3
	м3
	0,5

	120
	Крышки колодцев железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3
	м3
	0,6

	121
	Кольцо железобетонное для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 2000 мм, высота 0,59 м, расход арматуры 22 кг на 1 м, бетон В15, объем 0,661 м3
	м
	5

	122
	Люк металлический ревизионный, размеры 900х900 мм
	шт
	1

	123
	Скобы стальные ходовые, тип СК-1
	кг
	20,79

	124
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2
	0,33912

	125
	Грунтовка (праймер) однокомпонентная полиуретановая низковязкая для защиты железобетонных, металлических, керамических и стеклянных поверхностей, расход 0,2-0,3 кг/м2
	кг
	10,1736

	Дренаж

	126
	Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1
	1000 м3
	0,022

	127
	Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации: щебеночного
	100 м3
	0,22

	128
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-20 мм
	м3
	23,1

	129
	Укладка на иловых площадках труб хризотилцементных дренажных диаметром: 100 мм
	100 м
	0,4

	130
	Трубы хризотилцементные безнапорные, диаметр условного прохода 100 мм
	м
	40,32

	Раздел 7. Колодцы

	131
	Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1
	1000 м3
	0,012

	132
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	0,0012

	133
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3
	0

	134
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3
	0

	135
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих
	10 м3
	0,24494

	136
	Плиты днища железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3
	м3
	0,5

	137
	Крышки колодцев железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3
	м3
	0,6

	138
	Кольцо железобетонное для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 1500 мм, высота 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетон В15, объем 0,449 м3
	м
	3

	139
	Люк металлический ревизионный, размеры 900х900 мм
	шт
	1

	140
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2
	0,1413

	141
	Грунтовка (праймер) однокомпонентная полиуретановая низковязкая для защиты железобетонных, металлических, керамических и стеклянных поверхностей, расход 0,2-0,3 кг/м2
	кг
	4,239



Подрядчик назначает ответственных лиц за соблюдением мер противопожарной безопасности на Объекте, соблюдение охраны труда и техники безопасности и направляет соответствующее письменное уведомление об этом Заказчику.
Подрядчик устраняет за свой счет все дефекты, выявленные в процессе производства работ, возникшие по вине Подрядчика.
В случае, если Заказчиком будет обнаружена некачественно выполненная часть работ, не соответствующих требованиям СНиП и ГОСТам, то Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в кратчайший срок переделать эту часть работ для обеспечения ее надлежащего качества, при этом срок производства работ не продлевается.
Подрядчик использует все необходимые меры для предотвращения ущерба или повреждений различным сооружениям, конструкциям и инженерным сетям, находящимся на Объекте, со стороны транспорта или механизмов Подрядчика
На работы устанавливается гарантийный срок – 3 (три) года с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. Если в период гарантийного срока на работы, оборудование и материалы обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации (в том числе дефекты качества и др.), Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в течение 10 (десяти) календарных дней.
6.	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ.
Работы должны выполняться в полном соответствии с утвержденными с техническим заданием, строительными нормами и правилами, правилами противопожарного режима в РФ.
В ходе выполнения работ подрядчик должен обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, соблюдение экологических и санитарно-гигиенических норм, установленных законодательством РФ.
При производстве работ должны использоваться оборудование, механизмы, предназначенные для конкретных работ. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии.
По окончании работ с объекта необходимо вывезти и утилизировать строительный мусор, а также вывезти инструмент, оснастку, остатки материалов и обеспечить сдачу выполненных работу Заказчику.
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