Стройка:	Строительство подъезда к д. Каратамак в Бураевском районе Республики Башкортостан	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6626-03-2	
(Локальный сметный расчет)	
Дорожная одежда - участок №2	
Основание: Ведомость объемов работ	
Сметная стоимость:	830.984	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.909	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	11.930	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Башкортостан (эталон) с доп. и изм. 5 (приказы Минстроя России №№ 375/пр-434/пр)".	

№ поз.	Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	ТЕР 27-04-001-02 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	8.988	2 700.40	2 511.60	24 271.20	1 432.69	22 574.26	15.72	141.29136	
			159.40	227.48			2 044.59	14.81	133.11228	
	Объем: 3210*0.28									
	Накладные расходы	142%			4 937.74					
	Сметная прибыль	95%			3 303.42					
	Всего с НР и СП				32 512.35					
	
2.	КСМ п.1 
Смесь песчано-гравийная природная, м3	1096.536	117.36		128 689.46					
										
	Объем: 8.988*122									
	
3.	ТЕР 27-04-003-05 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014) 
Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см, 1000 м2 основания или покрытия	3.011	3 189.81	2 764.54	9 604.52	964.33	8 324.03	29.71	89.45681	
			320.27	338.25			1 018.47	20.97	63.14067	
	Накладные расходы	142%			2 815.58					
	Сметная прибыль	95%			1 883.66					
	Всего с НР и СП				14 303.76					
	
4.	ТЕР 27-04-003-08 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014) 
На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07, 1000 м2 основания или покрытия	30.11	62.00	62.00	1 866.82		1 866.82			
				7.51			226.13	0.46	13.8506	
	Объем: 3011*10									
	Накладные расходы	142%			321.10					
	Сметная прибыль	95%			214.82					
	Всего с НР и СП				2 402.75					
	
5.	КСМ п.1 
Смесь песчано-гравийная природная, м3	918	117.36		107 736.48					

6.	ТЕР 27-04-006-01 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014) 
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания	2.278	5 092.05	4 584.25	11 599.69	869.74	10 442.92	36.96	84.19488	
			381.80	663.65			1 511.79	41.95	95.5621	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0014:[ М-(2970.60=198.04*15) ];  ТССЦ 408-0016:[ М-(35715.33=188.97*189) ]	
	Накладные расходы	142%			3 381.77					
	Сметная прибыль	95%			2 262.45					
	Всего с НР и СП				17 243.92					
	
7.	КСМ п.5 
Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм, м3	34.17	261.04		8 919.74					
										
	Объем: 2.278*15									
	
8.	КСМ п.3 
Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм, м3	430.542	241.92		104 156.72					
										
	Объем: 2.278*189									
	
9.	ТЕР 27-06-026-01 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014) 
Розлив вяжущих материалов, 1 т	1.045	38.85	38.85	40.60		40.60			
				8.64			9.03	0.66	0.6897	
	Объем: 2.09*0.5									
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1561:[ М-(1466.72=1424.00*1.03) ]	
	Накладные расходы	142%			12.82					
	Сметная прибыль	95%			8.58					
	Всего с НР и СП				62.00					
	
10.	КСМ п.22 
Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I, т	1.076	1 749.96		1 882.96					
										
	Объем: 1.045*1.03									
	
11.	ТЕР 27-06-020-06 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014) 
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия	2.09	2 939.16	2 420.05	6 142.84	973.38	5 057.90	38.3	80.047	
			465.73	317.56			663.70	19.05	39.8145	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1556:[ М-(17.03=1576.50*0.0108) ];  ТССЦ 410-0022:[ М-(55709.98=602.27*92.5) ]	
	Накладные расходы	142%			2 324.65					
	Сметная прибыль	95%			1 555.23					
	Всего с НР и СП				10 022.72					
	
12.	ТЕР 27-06-021-06 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014) 
На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06, 1000 м2 покрытия	12.54	4.25	3.16	53.30	13.67	39.63	0.09	1.1286	
			1.09							
	Объем: 2090*6									
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1556:[ М-(2.21=1576.50*0.0014) ];  ТССЦ 410-0022:[ М-(6986.33=602.27*11.6) ]	
	Накладные расходы	142%			19.41					
	Сметная прибыль	95%			12.99					
	Всего с НР и СП				85.70					
	
13.	КСМ п.8 
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II, т	338.789	597.79		202 524.68					
										
	Объем: 2.09*(92.5+11.6*6)									
	
14.	КСМ п.22 
Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I, т	0.0401	1 749.96		70.17					
										
	Объем: 2.09*(0.0108+0.0014*6)									
	
15.	ТЕР 27-06-020-01 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014) 
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия	2.09	3 257.74	2 426.13	6 808.68	973.38	5 070.61	38.3	80.047	
			465.73	318.06			664.75	19.08	39.8772	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1556:[ М-(17.03=1576.50*0.0108) ];  ТССЦ 410-0005:[ М-(63123.27=653.45*96.6) ]	
	Накладные расходы	142%			2 326.14					
	Сметная прибыль	95%			1 556.22					
	Всего с НР и СП				10 691.05					
	
16.	ТЕР 27-06-021-01 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014) 
На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01, 1000 м2 покрытия	4.18	4.43	3.35	18.52	4.56	14.00	0.09	0.3762	
			1.09							
	Объем: 2090*2									
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1556:[ М-(2.21=1576.50*0.0014) ];  ТССЦ 410-0005:[ М-(7906.75=653.45*12.1) ]	
	Накладные расходы	142%			6.48					
	Сметная прибыль	95%			4.33					
	Всего с НР и СП				29.33					
	
17.	КСМ п.9 
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б, т	252.472	614.16		155 058.20					
										
	Объем: 2.09*(96.6+12.1*2)									
	
18.	КСМ п.22 
Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I, т	0.0811	1 749.96		141.92					
										
	Объем: 2.09*(0.0108+0.014*2)									
	
19.	ТЕР 27-08-001-11 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014) 
Укрепление обочин щебнем толщиной 15 см, 1000 м2 покрытия полосы и обочин	0.626	3 605.29	3 022.45	2 256.91	312.27	1 892.05	48.29	30.22954	
			498.84	395.26			247.43	26.09	16.33234	
	Накладные расходы	142%			794.77					
	Сметная прибыль	95%			531.72					
	Всего с НР и СП				3 583.40					
	
20.	КСМ п.4 
Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм, м3	116	248.09		28 778.44					

21.	КСМ п.6 
Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5-10 мм, м3	8	261.04		2 088.32					

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ				802 710.17	5 544.02	55 322.82		506.77139	
							6 385.89		402.37939	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				802 710.17	5 544.02	55 322.82		506.77139	
							6 385.89		402.37939	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				740 047.09					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=142 - по стр. 1, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 15, 16, 19)				16 940.47					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=95 - по стр. 1, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 15, 16, 19)				11 333.41					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				830 984.05					
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ				830 984.05					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				16 940.47					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				11 333.41					

Составил:	Каравашкина Н.Н.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)