**Техническое задание**

**на поставку автомобиля УАЗ СГР 1 поколение Автобус 8+1 мест (220695-04)**

**или эквивалент**

**1.Описание, технические характеристики:**

|  |  |
| --- | --- |
| Модель  | УАЗ СГР 1 поколение Автобус 8+1 мест (220695-04) или эквивалент |
| Год выпуска | Не ранее 2023 |
| Цвет: | Серый |
| Количество | 1 шт. |
| **Двигатель:** |  |
| Рабочий объем, л | Не менее 2693 см3 |
| Диаметр цилиндра, мм | Не менее 95,5 |
| Ход поршня, мм | Не менее 94 |
| Количество клапанов | Не менее 4 |
| Количество цилиндров | Не менее 4 |
| Максимальная мощность, л.с. | Не менее 112 |
| Расположение двигателя | Переднее, продольное |
| Расположение цилиндров | В ряд |
| Тип топлива | Бензин |
| Требования к топливу | Не ниже АИ-92 |
| **Кузов:** |  |
| Тип кузова | микроавтобус |
| Тип ТС | Категория В |
| Длина кузова | Не менее 4363 |
| Ширина кузова | Не менее 2170 мм |
| Колесная база | Не менее 2300 |
| Передняя колея | Не менее 1465 |
| Задняя колея | Не менее 1465 |
| Дорожный просвет | Не менее 205 мм |
| **Коробка передач:** |  |
| Тип трансмиссии | Механика |
| Тип привода | Полный подключаемый |
| Количество передач | Не менее 5 |
| **Размер салона:** |  |
| Количество дверей | Не менее 4 |
| Количество мест | Не менее 9 |
| **Подвеска:** |  |
| Передняя подвеска | Зависимая, Мост |
| Задняя подвеска | Зависимая, рессорная  |
| Передний амортизатор | Гидравлические |
| Задний амортизатор | Гидравлические |
| **Вес и допустимые нагрузки:** |  |
| Снаряженная масса , кг | Не менее 2005  |
| Полная масса ,кг | Не менее 2880  |
| **Динамика:** |  |
| Максимальная скорость, км/ч | Не менее 127 |
| **Тормозная система:** |  |
| Передний тормоз | Дисковые вентилируемые |
| Задний тормоз | барабанные |
| **Вместимость:** |  |
| Объём топливного бака, л | Не менее 77 |
| **Колеса и шины:** |  |
| Колесные диски  | Не менее 6,5Jх16 |
| Шины  | Не менее 225/75R16 |
| **Комплектация:** |  |
| **Безопасность:** |  |
| Гидроусилитель руля | Наличие |
| Передние ремни безопасности с преднатяжителями и ограничителями усилия | Наличие |
| Задние ремни безопасности 3-точечные (3 шт.) | Наличие |
| Антиблокировочная система (ABS) | Наличие |
| **Экстерьер:** |  |
| Диски стальные 16" с шинами 225/75 R16, запасное колесо со стальным диском | Наличие |
| Локеры передних и задних колес (подкрылки) | Наличие |
| **Комфорт:** |  |
| Розетка 12 вольт на панели приборов | Наличие |
| Заглушка отверстия под магнитолу с нишей для мелких вещей | Наличие |
| **Двигатель/трансмиссия/подвеска:** |  |
| Необслуживаемые карданные валы | Наличие |
| Раздаточная коробка с механическим приводом управления | Наличие |

**2. Место поставки:**

Общество с ограниченной ответственностью Санаторий «Красноусольск»

Адрес: 453079, Республика Башкортостан, Гафурийский район, с. Курорта

**3. Требования к поставляемому автомобилю:**

3.1. Поставляемый автомобиль должен быть новым, не бывшим в употреблении, год выпуска – не ранее 2023г.;

3.2. Поставляемый автомобиль должен быть технически исправным, готовым к эксплуатации и регистрации в органах ГИБДД, в споре и под запрещением не состоять, не быть обременен правами третьих лиц

3.3. Качество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам, и параметрам, установленным для данной модели автомобиля, техническим условиям и иной нормативно-технической документации, принятым в Российской Федерации;

- ТР ТС 018/2011 «Технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств»;

- предпродажная подготовка автомобиля регламентируется заводом изготовителем;

- пробег по показаниям спидометра при передаче Заказчику должен быть не более технологического внутризаводского;

- товар должен быть без следов механических повреждений на кузове и в салоне;

- поставщик гарантирует качество и надежность Товара в течение гарантийного срока, установленного на период не менее 36 месяцев или 100 000 км. пробега в зависимости от того, что наступит ранее, гарантия исчисляется со дня подписания Акта приема-передачи Товара.

- гарантия распространяется на любые неисправности, возникшие по вине завода-изготовителя;

- автомобиль должен отвечать требованиям безопасности, установленным для данного вида товара;

3.4. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, все налоговые и таможенные платежи, НДС, сборы и иные платежи, связанные с выпуском Товара в свободное обращение и реализацией Товара Заказчику, затраты по хранению, страхованию и другие обязательные платежи, т.е. является конечной. В случае, если Поставщик самостоятельно поставляет товар Заказчику, стоимость поставки осуществляется за счет собственных средств Поставщика и не влияет на цену контракта.

3.5. Товар должен пройти предпродажную подготовку, о чем в сервисной книжке должна быть сделана соответствующая отметка, заверенная печатью.

3.6. При поставке товара Поставщик должен передать Заказчику относящиеся к товару документы: счет-фактуру, накладную, акт приема-передачи, руководство по эксплуатации и сервисную книжку на русском языке, два комплекта ключей к автомобилю, документы необходимые для постановки товара на учет в ГИБДД: паспорт транспортного средства, документы, подтверждающие качество товара в соответствии с требованиями действующего законодательства, гарантийные талоны и другие документы.

4. Сроки поставки:

Не более 60 календарных дней со дня заключения договора.