**Техническое задание (описание объекта закупки)**

**На поставку дизельного генератора АД-100-Ф в кожухе (или эквивалент) для нужд КГБУ СО "ПАНСИОНАТ "ПРИБРЕЖНЫЙ"**

1. **Функциональные характеристики, технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование |  Характеристика | Ед.изм. | Кол-во |
| 1. | Дизельный генератор АД-100-Ф в кожухе (или эквивалент) | Мощность номинальная: 100кВтМощность максимальная: 125 кВтНапряжение: 400 ВКоличество фаз: 3(380/220В)Исполнение: закрытое кожухПуск: автоматикаСтепень автоматизации: 2- автозапускМодель: АД-100Ф2 | шт | 1 |
| 2. | Двигатель | Производство двигателя: КитайМодель двигателя: R6105Расположение цилиндров: рядноеКоличество цилиндров: 6Система впуска воздуха: с турбонадувомРабочий объем двигателя: 6,7 лТип регулятора оборотов: механическийСистема охлаждения: жидкостнаяОбъем топливного бака: 120 лЧастота вращения двигателя: 1500 об/мин |  |  |
| 3. | Топливная система | Топливо: дизельРасход топлива при 100% мощности л/ч 25 |  |  |
| 4. | Массо- габаритные характеристики | Масса: 1457 кгДлина: 2700ммШирина: 1050ммВысота: 1450мм |  |  |
| 5. | АВР щит |  | шт | 1 |
| 6.  | Система подогрева станции |  | шт | 1 |

**2. Место поставки товара:** Красноярский край, Большемуртинский район с. Российка., ул Молодежная 26А.

**3. Срок поставки товара:** в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения договора.

3.1. В стоимость товара включена: доставка товара, погрузочно-разгрузочные работы до конкретного места, указанного Заказчиком.

**4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:**

4.1.Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;

4.4. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна быть на русском языке (перевод на русский язык). Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательств РФ;

4.5. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.6. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

**5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:**

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

**6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:**

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором

|  |  |
| --- | --- |
| «ЗАКАЗЧИК» | «ПОСТАВЩИК» |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/****М.П.** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/****М.П.** |