**Описание объекта закупки**

**«УАЗ СГР 1 поколение 5-ти местный грузовой остекленный фургон (374195-05) 2.7 МТ 4х4 (112,2 л.с.), EURO-II Стандарт без ABS, Евро 0 122-05» (или эквивалент)**

**1. Требования к техническим и функциональным характеристикам товара:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование характеристики** | **Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара** |
| Код модификации УАЗ | 374195-05 или эквивалент |
| Комплектация | 5-ти местный грузовой остекленный фургон |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Двигатель инжекторный | Наличие |
| Объем двигателя,  см³ | Не менее 2693 |
| Мощность двигателя, л.с. | Не менее 112 |
| 5-ступенчатая механическая КПП | Наличие |
| Раздаточная коробка двухступенчатая с механическим приводом | Наличие |
| Мосты c передаточными числами главной передачи - 4,625 | Наличие |
| Управление рулевое с ГУР | Наличие |
| Локеры на передних колесах | Наличие |
| Кабина 2-х местная 2-х дверная отделённая от грузового отсека перегородкой (сдополнительными 3-мя сиденьями против хода движения вдоль перегородки кабины вгрузовом отсеке) | Наличие |
| Ремни безопасности инерционные, на передних сидениях | Наличие |
| Ремни безопасности в салоне  поясной на среднем сидении по ходу движения и диагонально-поясные,  на крайних сидениях по ходу движения | Наличие |
| Тормоза без АБС передние дисковые со "скрипунами" в колодках, задние барабанные под стальные трубопроводы | Наличие |
| Выключатель зажигания с противоугонным устройством | Наличие |
| Световозвращатели на основании платформы | Наличие |
| Передний бампер с накладками | Наличие |
| Диски штампованные 16" c шинами 225/75R16 | Наличие |
| Блок реле и предохранителей (единый) | Наличие |
| Аварийный выключатель сигнализации с подсветкой | Наличие |
| Единая комбинация приборов | Наличие |
| Многофункциональные подрулевые переключатели | Наличие |
| Ящик для мелких вещей в панели приборов с возможностью замены на магнитолу | Наличие |
| Мягкая обивка передних дверей | Наличие |
| Сидение водителя с продольной регулировкой и регулировкой наклона спинки. | Наличие |
| Отопитель салона | Наличие |
| Колесная формула | 4х4 |
| Количество мест | 4+1 |
| Длина, мм | Не менее 4847 |
| Ширина / по зеркалам, мм | Не менее 1974 / 2170 |
| Высота (по тенту), мм | Не менее  2355 |
| Колесная база, мм | Не менее 2550 |
| Дорожный просвет, мм | Не менее 205 |
| Масса снаряженного а/м, кг | Не более 1995 |
| Полная масса, кг | Не более 3070 |
| Грузоподъёмность, кг | Не менее  1075 |
| Эксплуатационный пробег | без пробега (возможен минимальный пробегне более 350 км, возникший в результате доставки автомобиля до Заказчика) |

**2. Количество поставляемого товара:** 1 шт.

**3. Место поставки товара:** Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Индустриальная, д.12В.

Поставка и разгрузка товара производятся силами и средствами Поставщика с использованием транспорта, гарантирующего сохранение качества товара. При поставке товара ненадлежащего качества, его замена производится за счет Поставщика.

**4. Сроки (периоды), условия поставки товара:**

Поставка осуществляется с момента подписания договора в течение **5 календарных дней**, силами и средствами Поставщика. Поставщик имеет право поставить Товар досрочно. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик.

**5. Сведения о включенных (не включенных) в цену предполагаемого к поставке товара сопутствующих затрат, в том числе расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей:***в цену товара входят транспортные, погрузо-разгрузочные и прочие расходы, связанные с поставкой товара до места назначения, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, расходы на упаковку, маркировку, дополнительные комиссии, страховые платежи, гарантийное обслуживание и иные затраты поставщика.*

**6. Требование к обслуживанию товара:**гарантийное и послегарантийное обслуживание товара, с сохранением гарантийных обязательств изготовителя, должно производиться в уполномоченных на данный вид деятельности организациях. Обследование техники на предмет неисправности должно производиться в день обращения заказчика Поставщику.

Срок гарантии: на автомобиль - 2 (два) года либо 80 000 км,  но не менее срока действия гарантии, установленной производителем товара, в зависимости от того, что наступит ранее. Гарантийный срок исчисляется с момента подписания Заказчиком документа о приемке. Гарантийный срок исчисляется с момента подписания Заказчиком документа о приемке.

**7. Требования к расходам на эксплуатацию товара:**нет.

**8. Требование к качеству товара, качественным (потребительским) свойствам товара:**

**8.1**.Поставляемый товар должен соответствовать характеристикам, указанным в техническом задании. Качество поставляемого товара должно соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, применяемым изготовителем. Поставщик передает Товар пригодным для целей, для которых товар такого рода обычно используется. Товар должен соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым для обеспечения безопасности жизни, здоровья, имущества, окружающей среды, качество должно подтверждаться сертификатом соответствия, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

**8.2.** Автомобиль, должен быть не ранее **2023 года** выпуска, быть новым, не бывшим в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства. Комплектация поставляемого товара должна соответствовать требованиям, указанным Заказчиком.

**9.** Требование к упаковке: Поставщик обязан обеспечить упаковку Товара, отвечающую требованиям технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, технических условий, способную предотвратить повреждение и (или) порчу Товара во время перевозки к месту поставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации.

**10.** **Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара:**Поставщик одновременно с передачей Товара представляет Заказчику следующие документы:

∙          счет, счет-фактуру (при наличии), товарно-транспортную накладную в 2-х экземплярах;

∙          по комплектации завода изготовителя (запасные части, инструменты и принадлежности для обслуживания и ремонта) (при наличии);

∙          документацию на русском языке (руководства по устройству и эксплуатации);

∙          документы, подтверждающие предоставление гарантии качества производителя и поставщика;

∙          паспорт технического средства (оригинал заверенный печатью поставщика) или выписка из электронного паспорта транспортного средства;

 ∙          гарантийные талоны;

∙          копия сертификата соответствия, заверенная печатью поставщика;

∙          комплект ключей; формуляр с перечнем обязательных плановых ТО на русском языке;

∙          сервисная книжка на русском языке;

∙          комплектовочная ведомость завода – изготовителя;

∙          документы для регистрации (Акт приема – передачи товара, договор купли-продажи в 3-х экземплярах);

∙          документы (информацию), предоставление которых предусмотрено законодательством Российской Федерации, производителем Товара и настоящим Договором в целях осуществления приемки поставленного Товара и совершения операций с ним, в том числе подтверждающие соответствие Товара требованиям действующего законодательства Российской Федерации, если для данного вида Товара предусмотрено их наличие.

 **ИНСТРУКЦИЯ**

Участник закупки представляет в любой удобной форме или по форме, рекомендованной заказчиком, информацию о конкретных показателях товара (материала), используемого при выполнении работ, оказании услуг, соответствующих значениям, установленную извещением об аукционе в электронной форме (далее – извещение) и подлежащих проверке заказчиком при приемке товара, выполненных работ, оказанных услуг, а также сведения о товарном знаке (при наличии), наименование страны происхождения товара.

Участнику закупки необходимо указывать конкретные показатели товара.

В случае, когда предлагаемый товар не может иметь конкретное значение параметра (конкретный показатель) в соответствии со сведениями, предоставляемыми производителями таких товаров, участником закупки указывается диапазон значений.

При формировании заявки, при наличии в описании объекта закупки показателей, сопровождающихся «более», «>», «выше», «свыше», «минимальное значение», «как минимум», «превышать», «шире»  — участник должен предложить показатель, превышающий такое значение.

При наличии в описании объекта закупки показателей, сопровождающихся «менее», «<», «ниже», «максимальное значение», «уже» — участник должен предложить показатель, имеющий значение меньше заявленного заказчиком.

В случае, если показатель сопровождается термином «диапазон» либо символом «÷» участник также указывает неизменное диапазонное значение, причем в случае, если указанный термин или символ сопровождается словами «не менее», «не уже» или иными перечисленными в настоящем разделе участник может предложить значение диапазона равное либо более заявленного заказчиком (то есть диапазон, который предлагается участником, должен поглощать диапазон, требуемый заказчиком), в случае, если указанный термин или символ сопровождается словами «не более» или иными перечисленными в настоящем разделе участник может предложить значение диапазона равное либо менее заявленного заказчиком (то есть диапазон, предложенный участником по верхней и нижней границе не выходят за значения, заявленные заказчиком).

При указании в извещении показателя, сопровождающегося термином «от», указанное заказчиком значение является минимальным, участник размещения заказа должен указать конкретный показатель более/выше заявленного заказчиком значения. При указании в документации показателя, сопровождающегося термином «до», указанное заказчиком значение является максимальным, участник размещения заказа должен указать конкретный показатель не более/не выше заявленного заказчиком. Исключением является указание на значения температуры товара или материала, возрастного интервала/диапазона (например: качели для возраста от 2х до 5 лет.Указывается: «качели для возраста от 2х до 5 лет»)

Символ «±» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель равный указанному или с отклонением в большую или меньшую сторону в пределах указанного предельного отклонения;

Слова «не менее» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему;

Слова «не более» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему;

Символ «≥» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему;

Символ «≤» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему;

Слова «Не выше» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не более указанного значения;

Слова «Не ниже» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не менее указанного значения;

При этом, символы «±», «<», «>», «≥», «≤» устанавливаются в требуемом значении Сведений о товарах слева от числового значения показателя.

В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «запятая», союза «и», - участнику закупки необходимо предоставить все значения показателя или все диапазоны значений, указанных через данные символ, союз.

В случае, если значения параметра указаны с использованием символа «точка с запятой», союза «или», - участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений, указанных через данный символ, союз.

Предложение участника должно быть в утвердительной форме, предложенные показатели не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование и содержать следующие слова: «может», «не может», «менее», «не менее», «не более», «не ниже», «не выше», «ниже», «выше» «более», «должен», «должен быть», «не должен», «не должен быть», «может быть», «свыше», «от», «до», «превышает», «не превышает», «минимальный», «максимальный», математические знаки сравнения, с учетом положений настоящей инструкции.

Знаки «( )» означают уточнение или дополнение.

Также не допускается при заполнении сведений вместо указания значения показателя товара указывать: «соответствует», «в полном соответствии», «наличие», за исключением случаев, если это предусматривается извещением об аукционе в электронной форме и описанием объекта закупки.