**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку запасных частей для свеклоуборочного комбайна HOLMER TERRA DOS2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование разделов.** | **Содержание разделов.** |
| 1 | Заказчик. |  АО АПК«Алексеевский»  |
| 2 | Цель поставки | Ремонт свеклоуборочного комбайна |
| 3 | Номенклатура, объем поставки  | Запасные части согласно спецификации (Приложение 1) |
| 4 | Основные требования к поставляемому товару | 1. Поставляемый товар должен являться новым (ранее не находившимся в использова­нии у поставщика или у третьих лиц), не должен находиться в залоге, под аре­стом или под иным обременением.2. Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренными техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации для данного типа товара.3. Поставщик подтверждает качество товара представлением документов, подтверждающих его качество: сертификатами качества или декларациями о соответствии, гарантийные обязательства. 5. На упаковке Поставщик в обязательном порядке должен указать наименование Покупателя и вложить в нее опись (упаковочный лист) поставляемой продукции.6. Транспортировку осуществлять, обеспечивая сохранность Продукции от всякого рода механических повреждений и порче его при перевозке различными видами транспорта с учетом перегрузок в пути и длительного хранения, а так же предохранять его от различных атмосферных явлений.7. Гарантия качества на поставляемый товар не менее 12 месяцев со дня его поставки (если иное не предусмотрено паспортом на изделие).Устранение недостатков, дефектов, выявленных при эксплуатации в течение гарантийного срока осуществляется на счет средств Поставщика.8. Поставщик несет ответственность за убытки в связи с поставкой некачественного товара, Замена некачественной продукции должна быть произведена в течение 10 календарных дней. |
| 5 | Адрес поставки | 450531, РФ, республика Башкортостан, Уфимский ра-н, д. Алексеевка, ул. Интернациональная, д.1 АО АПК «Алексеевский».  |
| 6 | Условия поставки | 1. Базис поставки: РФ, республика Башкортостан, Уфимский ра-н, д. Алексеевка, ул. Интернациональная, д.1 АО АПК «Алексеевский». 2. В цену товара должны входить все расходы, связанные с исполнением договора (в т.ч. на упаковку, маркировку, страхование и доставку товара до места нахождения покупателя, а так же уплату налогов, таможенных пошлин и др. обязательных платежей).3. Каждая партия подлежащего поставке товара должна иметь соответствующие сопроводительные документы: счет, счет-фактура, товарно-транспортная накладная, сертификат качества, паспорт. |
| 8 | Срок поставки | Поставка в течение 10 календарных дней с момента подписания договора. |
| 9 | Приложения. | **Приложение № 1** – Спецификация на поставку запасных частей |

Составил нач.АТЦ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.Ю.Ольхов

Приложение № 1

к техническому заданию

СПЕЦИФИКАЦИЯ

На поставку запасных частей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование З/Ч | Заводской номер З/Ч | Кол-во, шт. |
| 1 |  Гильза цилиндра стандартное исполнение | 51012010444 | 6 |
| 2 |  Кольцо уплотнительное | 51012220002 | 6 |
| 3 | Кольцо гильзы уплотн | 51965010522 | 12 |
| 4 | 51025006002 поршень ! \MAN D2876 LE101/103/104 (с пальцами кольцами)  | 51025006002 | 6компл. |
| 5 | Прокладка пер. крышки | 51019010129 | 1 |
| 6 | Сальник коленвала пер. | 51015106004 | 1 |
| 7 |  Сальник коленвала зад. | 51015016012 | 1 |
| 8 | Кольцо коленвала | 51021300013 | 1 |
| 9 |  Уплотнение поддона картера | 51059040198 | 1 |
| 10 | Прокладка | 51966010594 | 1 |
| 11 |  Пр-ка ТРК | 51089010182 | 1 |
| 12 | Прокладка круглая | 51089010209 | 2 |
| 13 | Выпускной клапан 3мя канавками | 51041010548 | 12 |
| 14 | Впускной клапан 3-канавочный | 51041010547 | 12 |
| 15 | Распредвал | 51044006006 | 1 |
| 16 |  Стакан толкателя | 51043010106 | 2 |
| 17 | Коренной подшипник стандарт | 51011136073 | 7 |
| 18 | полукольца упорные | 51011146110 | 1компл. |
| 19 |  Подшипник шатуна стандарт | 51024106632 | 6 |
| 20 | Втулка клапана гбц впуск | 51032010108 | 8 |
| 21 | втулка клапана гбц выпуск | 8125102 | 8 |
| 22 |  Комплект прокладок ГБЦ | 51009006653 | 6 |
| 23 | Фильтр масляный для MAN F2000 после 9/96 и MAN TGA D2876 |  [OX146D] | 2 |
| 24 | Прокладка клапанной крышки MAN D2866 D2876 LF на 1 цилиндр | 100013 | 6компл |
| 25 | Прокладка MAN TGA коллектора выпускного дв.D2876 | 762940 | 6 |
| 26 | Прокладка впускного коллектора МАН ТГА двигатель D2876 LEMA2140010 |  LEMA2140010 | 6 |
| 27 | герметик Victor Reinz |  70-31414-20 | 2 |
| 28 | Прокладка задней крышки ДВС Man TGA TGL TGX D2866 D2876 | VICTOR REINZ70-26410-30 | 1 |
| 29 | насос масляный MAN D 28 - | 51051033103 | 1 |
| 30 | ФИЛЬТР ТОПЛИВА БУМАЖНЫЙ MAN TGA/NL263/313 D2866LF20-45/D2876 NEOPLAN KS 50013610 | 51059010127  | 2 |
| 31 | Болт шатунов М14\*1,5\*65,5 | 51904900021 | 6 |
| 32 | Втулки распредвала | 51044100121 |   |
| 33 | стакан форсунки | 25605mn | 4 |
| 34 | головка блока цилиндров (без клапанов) | 20120287600 | 4 |

Составил нач.АТЦ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.Ю.Ольхов