1. Каково водопотребление м3/сут в настоящее время? - 680 м3/сут;
2. Необходимо ли приобретение и установка на скважины оборудования для измерения уровней? - скважины не оборудованы уровнемерами;
3. Подготовка и предоставление отчетов по формам 4-ЛС, 2-ГР, 7-ГР в течение какого периода? - до окончания работ по договору;
4. ОФР проводились как кустовая откачка в 2023 г.? - Опытная кустовая откачка продолжительностью 72 часа 00 минут (3 суток) в скв. № 1 проведена в период с 18.04.2023 по 21.04.2023 г.
5. Ведутся ли журналы учета поднятой воды? - журнал ведется на общий объем водозабора (после  накопительных резервуаров)