**Техническое задание**

**на поставку электрических приборов и материалов**

**для нужд АО «Орелгортеплоэнерго».**

Предмет закупки, цель закупки, краткая характеристика:электрические приборы и материалы (далее- Продукция, МТР) применяется для проведения текущего ремонта электросилового и осветительного оборудования, эксплуатируемого АО «Орелгортеплоэнерго»

1. **Предмет договора.**

Наименование, объем, технические характеристики, функциональные характеристики (потребительские свойства) и количество Продукции указаны в Приложении №1 к Техническому заданию (далее – ТЗ).

* 1. Допускается предложение эквивалентной Продукции при условии, что функциональные и технические характеристики, а также условия применения эквивалента не ниже требований, указанных в ТЗ и соответствующей Продукции, указанной в приложении к ТЗ. При этом ответственность за подбор аналога ложится на участника закупки (далее – Участник). В случае, если Участник (Поставщик) предлагает к поставке эквивалентную продукцию, он должен в составе заявки указать полные технические данные (характеристики) предлагаемой к поставке продукции и предоставить развернутое сравнение технических характеристик предлагаемой им продукции, подтверждающее соответствие эквивалента критериям технического задания и требованиям к продукции. Рассмотрение и согласование предложенных эквивалентов продукции происходит только после вскрытия, в порядке оценки и сопоставления заявок.
  2. Поставляемая продукция должна быть новой, ранее не использованной, изготовлена в год поставки или предшествующей ему.
  3. Гарантийный срок на Продукцию, включая все её составляющие, должен быть не менее гарантийного срока, указанного в паспорте завода изготовителя и составлять не менее 12 месяцев с даты подписания ТОРГ-12 или УПД. В случае если гарантийный срок, указанный с технической документации изготовителя более обозначенного срока, то Поставщик/участник обязан подтвердить срок гарантии, указанный в технической документации изготовителя.
  4. Условия оплаты: согласно Договору.

1. **Требования, предъявляемые к поставке Товара.**
   1. Место поставки: склад Поставщика по адресу Орловская область, г. Орёл, ул. Авиационная, д.1
   2. Базис поставки: Стоимость Товара включает в себя стоимость упаковки, маркировки, налоги, сборы, погрузку Товара, и иные затраты Поставщика. Поставка осуществляется автомобильным транспортом за счет средств Поставщика.
   3. Срок поставки:

Начало поставки – с даты заключения договора,

Окончание поставки – 01.02.2025г.

1. **Технические требования к Товару и к условиям поставки.**
   * 1. Товар должен соответствовать условиям Договора, ГОСТ и ТУ, а также иным обязательным требованиям на данный вид Товара, установленным в Российской Федерации.
     2. Продукция должна поставляться в таре и упаковке завода-изготовителя, обеспечивающей сохранность (неизменность первоначальных свойств) при погрузке, возможность безопасной строповки при разгрузке, исключать воздействие атмосферных осадков при транспортировке и т.п.
     3. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать техническим условиям на данный Товар.
   1. Поставщик обязан одновременно с передачей Товара передать Покупателю (грузополучателю) относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:

* сертификат соответствия, пожарной безопасности и взрывобезопасности (для Товара, подлежащего обязательной сертификации);
* разрешительные документы, наличие которых на указанный Товар обусловливается требованиями действующего законодательства Российской Федерации (Разрешение на применение Ростехнадзора, Сертификат соответствия Росстандарта, Санитарно-эпидемиологическое заключение, Свидетельства радиационной и пожарной безопасности и т.п.);
* в зависимости от технологической и технической сложности поставляемого изделия, один из видов сопроводительных эксплуатационных документов: руководство по эксплуатации, формуляр, паспорт, этикетку или иную конструкторскую документацию, если наличие такой документации на поставляемый Товар предусмотрено требованиями указанных государственных стандартов;
* паспорт (сертификат) качества;
* упаковочный лист на каждую партию отгруженного Товара;
* накладная по форме ТОРГ-12 (в случае доставки Товара перевозчиком Поставщик указывает в накладной реквизиты транспортной накладной, подтверждающей факт передачи Товара первому перевозчику) или УПД;
* товарно-транспортная накладная по форме 1-Т и транспортная накладная, ж/д накладная и т.п.);
* иные документы, относящиеся к Товару и необходимые для его эксплуатации (сертификат качества и т.п.).

Комплектность технической документации на Товар должна соответствовать ГОСТам, определяющим комплектность технической документации на данный вид Товара.

* 1. Комплектность технической документации на Товар должна соответствовать ГОСТам, определяющим комплектность технической документации на данный вид Товара. Приемка Товара по количеству и качеству производится Покупателем (грузополучателем) в соответствии с Регламентом организации и проведения входного контроля материально-технических ресурсов, поступающих на объекты АО «Орелгортеплоэнерго» и ГОСТ 15467-79 «Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения».
  2. Документация, предоставляемая с Продукцией, должна быть оформлена на русском языке. Если Продукция является импортной, то необходимо предоставить заверенные печатью и подписью уполномоченного лица перевод на русский язык документов, относящихся к Продукции.
  3. В случае предложения эквивалентной Продукции Участник должен в составе форм, ценового предложения, в столбце «Наименование продукции» должен указать слово «эквивалент», наименование и кодовое обозначение предлагаемой Продукции. В столбце Примечание, техническом предложении - полные технические характеристики предлагаемой Продукции, предоставить развернутое сравнение эквивалента с Продукцией по функциональным, техническим характеристикам и условиям применения.

1. **Требования, предъявляемые к Участникам (критерии рассмотрения заявок участников)**
   1. Участник конкурентной закупки должен иметь опыт поставки (осуществления) за последние три года, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, продукции аналогичной предмету закупки, а именно: поставка электрических приборов и материалов. Подтверждается представлением Справки об опыте поставки аналогичной продукции по установленной в закупочной документации форме.
   2. Оценка заявок осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным порядком оценки Заявок Участника, являющейся приложением к Документации.

Приложения:

1. Ведомость планируемых поставок на 1 л.

Приложение №1 к Техническому заданию

на поставку электрических приборов и материалов

для нужд АО «Орелгортеплоэнерго».

**Ведомость планируемых поставок**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Возможность применения эквивалентной продукции (Да/нет) |
|  |
|  |
|  |
| 1 | Пускатель ПМ12-160220 У2 В, 220В/50Гц, 2з+2р, 160А, нереверсивный, с реле РТТ-326 136-160А, в корпусе IP54, с кнопками ПУСК, СТОП + R, пускатель электромагнитный (ЭТ) | шт. | 4 | нет |  |
| 2 | Пускатель ПМЛ-1220 УХЛ4 Б, 380В/50Гц, 1з, 10А, нереверсивный, с реле РТЛ-1014-2 7-10А, в корпусе из пластика IP54, с кнопками ПУСК + СТОП, пускатель электромагнитный (ЭТ) | шт. | 4 | нет |  |
| 3 | Пускатель ПМ12-100220 У2 В, 220В/50Гц, 2з+2р, 100А, нереверсивный, с реле РТТ-325 85 -115А, в корпусе IP54, с кнопками ПУСК + СТОП+R, пускатель электромагнитный (ЭТ) | шт. | 4 | нет |  |
| 4 | Щит ЩМП-2-0 36 УХЛ 3 500\*400\*220 | шт. | 2 | нет |  |
| 5 | Реле тепловое РТТ-325 85-115А | шт. | 2 | нет |  |
| 6 | Реле тепловое РТТ-326 136-160А | шт. | 2 | нет |  |
| 7 | Лампа светодиодная LED лампа T8-36W-840-G13-1200mm 6500К (диод,трубка стекл,36Вт,нейтр,пов. G13) | шт. | 100 | нет |  |
| 8 | Контактор КТ-6043Б У3 3п 400А (катушка 220В) | шт. | 1 | нет |  |
| 9 | Контактор КТ-6033Б У3 3п 250А (катушка 220В) | шт. | 3 | нет |  |
| 10 | Контактор NC1-0910 230В 50Гц | шт. | 4 | нет |  |
| 11 | Реле тепловое NR2-25 4-6F | шт. | 4 | нет |  |
| 12 | Автоматический выключатель ВА57-39 320А КЭАЗ | шт. | 1 | нет |  |