**Техническое задание**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Наименование товара** | Поддон деревянный 1200х800 Б/У 2 сорт |
| 2 | **Нормативный документ на изделие, ОКПД2** | 16.24.11. |
| 3 | **Количество, шт** | 17 550 |
| 4 | **Срок и периодичность поставки** | Период: Март, апрель, май.  2025 год  Поставка в течении 1-2 дней с момента направления заявки с электронного адреса с доменом @afariant.ru на электронную почту Поставщика. Объем партии определяется на основании заявки, предполагает количество от 250 до 600 шт в день. |
| 5 | **Характеристики товара** | Поддоны деревянные 2-го сорта евростандарта, должны иметь размеры 1200×800 мм. Возможно использовать бывшие в употреблении. Грузоподъемность: не менее 750кг  Древесина поддона 2-го сорта должна быть без загрязнений продуктового, технического и химического происхождения.  Конструкция поддонов 2-го сорта должна обеспечивать надежность и удобство в эксплуатации, а также наличие проемов, образованных с помощью шашек, для ввода вилочных захватов с двух противоположных сторон и скрепляющих средств пакетирования с четырех сторон.  Недопустимые факторы: Прорость, плесень, гнильё, червоточины в деталях, почернение материала. Налипшая грязь, промасленность досок, признаки подмочки. Зараженность вредителями. Отколы, сквозные трещины, трещины в местах установки крепежных деталей, а также трещины, появившиеся в процессе производства; Сквозные зазоры между соприкасающимися поверхностями деталей; Пороки древесины: тупой обзол более, чем на одном ребре любой детали, острый обзол, проросты, рак и инородные включения. Выступающие гвозди (более 1 мм). Криво забитые гвозди и выступающие из материала острым концом. |
| 6 | **Место поставки товара** | Адрес: 456538, Челябинская обл., Сосновский р-н, п. Серозак, ж/д ст., ул. Дорожная 3  Поставка товара осуществляется до адреса Покупателя, силами и за счет Поставщика. |

**Требования к упаковке и поставке товара:**

Поставляемый Товар должен соответствовать санитарным нормам и правилам, требованиям государственных стандартов, отраслевых стандартов, технических условий и иных нормативных документов, установленных в Российской Федерации для данного товара, и подтверждаться соответствующими документами на русском языке.

Поставщик производит отгрузку товара соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки. Заказчик делает отметку в товарно-сопроводительных документах только после полной проверки товара. Качество Товара удостоверяется соответствующими документами (паспортом, сертификатом, отметкой об осуществлении приёмочного контроля качества, иными документами, устанавливающими требования к качеству данного Товара в соответствии с законодательством Российской Федерации).

Одновременно с Товаром Поставщик направляет в адрес Заказчика товарно-сопроводительную документацию: товарная накладная (унифицированной формы первичной накладной ТОРГ-12 или накладной (расходной накладной) и или счет, счет-фактуру, копию сертификата соответствия (и/или реестр сертификатов) или декларацию о соответствии (и/или реестр деклараций), регистрационное удостоверение (оригинал товарной накладной, оригинал счета-фактуры [[1]](#footnote-1), оригинал счета на оплату, относящиеся к товару документы (паспорт, руководство по эксплуатации, копии сертификатов качества, лицензий) необходимые при использовании товара по его назначению, в случае, если необходимость представления указанных документов предусмотрено законодательством РФ.

В случае обнаружения при приёмке товара несоответствия по ассортименту, количеству, забракованного, поставленного с дефектами или не надлежащим образом оформленных товарно-сопроводительных документов, заказчик вправе отказаться от приемки товара с составлением соответствующего Акта, содержащий претензии по проведению доработок, устранению отмеченных недостатков с указанием сроков их выполнения.

Поставщик устраняет за свой счёт все выявленные Заказчиком замечания и ошибки, выявленные при приемке товара, относящиеся к его качеству, и несоответствию настоящему техническому заданию.

Предельная продолжительность исправления замечаний Поставщиком составляет 5 (пять) рабочих дней с момента получения уведомления о недостатках и замечаниях, выявленных Заказчиком при приемке товара, относящиеся к его качеству, и несоответствию настоящему техническому заданию.

После проведения устранения отмеченных недостатков Заказчик в течение тридцати календарных дней обеспечивает приемку товара и направление Исполнителю подписанного Акт приема-передачи товара или претензии о некачественном проведении работ и своих дальнейших действиях.

1. [↑](#footnote-ref-1)