Уважаемый участник, требования

* обязательное проведение 100% неразрушающего контроля всех сварных стыков стальных элементов с предоставлением копии актов (протоколов) неразрушающего контроля;
* обязательное проведение 100% рентгеновской дефектоскопии всех сварных стыков стальных элементов с предоставлением копии актов (протоколов) результатов проведенных испытаний. При необходимости предоставление рентгеновских снимков проведенной дефектоскопии

указаны в соответствии с п.3.3 и 4.14 ГОСТ 10705-80 «Трубы стальные электросварные».

Просим Вас обратить внимание на то, что в п.1 «Предмет закупки» Технического задания указано, что трубы стальные электросварные, на которые должна быть нанесена ППМ изоляция, должны быть изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 10705-80. Такие же требования указаны и к трубе, из которой изготовлены отводы в ППМ изоляции (п.4.2 ГОСТ Р 56227-2014)

Соответствие качества стальной трубы ГОСТ 10705-80 является гарантией качества стальных изделий и должно подтверждаться документами о качестве труб.