**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку запчастей для загрузчиков сухих кормов (ЗСК-10, ЗСК-15)**

1. **Общие сведения**
	1. Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма Ариант»
	2. ОКПД2:

29.32.30.390 - Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки

29.32.30.240 - Передачи карданные, валы приводные, шарниры неравных и равных угловых скоростей

28.12.11.119 - Гидроцилиндры прочие

26.51.82.190 - Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группировки, не имеющие самостоятельных группировок

28.15.23.110 - Корпуса подшипников

28.12.13.190 - Насосы гидравлические прочие

28.30.86.110 - Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки

28.15.24.119 - Редукторы и передачи зубчатые прочие

* 1. Наименование объекта закупки: **запчасти для загрузчиков сухих кормов (ЗСК-10, ЗСК-15)**
	2. Место поставки Товара: Российская Федерация, Челябинская область, Еманжелинский р-н, пос. Красногорский, промышленная площадка "Красногорский свинокомплекс".
	3. Срок и периодичность поставки Товара: Товар поставляется в течение 30 (тридцать) календарных дней с даты заключения Договора.
1. **Требования к качеству Товара, требования к его безопасности, прочие условия**
	1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям стандартов, технических регламентов и иным требованиям, предъявляемым для данного вида Товара. Поставщик удостоверяет качество и безопасность Товара документами, оформленными в строгом соответствии с действующим законодательством РФ.
	2. Поставляемый Товар должен быть новым Товаром (Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Поставляемый Товар должен соответствовать всем заявленным характеристикам.
	3. Поставляемый Товар должен иметь соответствующую маркировку и оформление: наименование Товара (тип, марка, модель), наименование и/или товарный знак производителя, наименование страны происхождения Товара, месяц и год его изготовления, а также эксплуатационные документы на бумажном носителе, выполненные на русском языке.
	4. Товар должен быть упакован в соответствии с требованиями законодательства РФ для данного вида Товара. При поставке тара и упаковка не должны иметь признаков повреждения, нарушения целостности. Упаковка должна обеспечивать сохранность качества и безопасность Товара при перевозке всеми видами транспорта.
2. **Гарантийные обязательства**
	1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара.
	2. Гарантийный срок на поставляемый Товар устанавливается равным сроку гарантии производителя данного Товара, но не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты приемки Товара Заказчиком. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания Сторонами документов о приемке.
	3. В случае обнаружения Заказчиком в течение гарантийного срока недостатков в Товаре Поставщик должен обеспечить его замену на Товар надлежащего качества, либо обеспечить безвозмездное устранение недостатков Товара (гарантийный ремонт). Срок безвозмездного устранения недостатков (гарантийного ремонта) либо замены Товара на новый не должен превышать 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Поставщиком письменного требования Заказчика.
3. **Технические характеристики Товара**

**Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого Товара установленным Заказчиком требованиям:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Наименование Товара** | **Каталожный номер** | **ОКПД2** | **Кол-во** | **Ед. из-мер.** | **Значения показателей** | **Примечание** |
| **Значение показателя,****которое может изменяться** | **Значение показателя,****которое не может изменяться** |
| Минимальное значение показателя | Максимальноезначение показателя |
| 1 | Вал | ЗСК-15.05.022 | 29.32.30.390 | 2 | шт. |  |  |  |  |
| 2 | Вал привода звездочки шнека | ЗСК-10.000.018 | 29.32.30.390 | 5 | шт. |  |  |  |  |
| 3 | Вал редуктора (ведомый) | ЗСК-10.012.003  | 29.32.30.240 | 5 | шт. |  |  |  |  |
| 4 | Вал редуктора (ведущий) | ЗСК-10.012.004  | 29.32.30.240 | 5 | шт. |  |  |  |  |
| 5 | Вал шлицевой нижний | АСВ-1.01.01Н | 29.32.30.390 | 4 | шт. |  |  |  |  |
| 6 | Гидроцилиндр  | ЗСК Д-50 | 28.12.11.119 | 2 | шт. |  |  |  |  |
| 7 | Звездочка натяжная в сборе | ЗСК-15.00.040 | 29.32.30.390 | 3 | шт. |  |  |  |  |
| 8 | Звездочка приводного вала | ЗСК-10.000.065 | 29.32.30.390 | 3 | шт. |  |  |  |  |
| 9 | Кожух вертикального шнека | ЗСК-10.006.020 | 29.32.30.390 | 4 | шт. |  |  |  |  |
| 10 | Кожух выгрузного шнека  | ЗСК-10.000.100 | 29.32.30.390 | 2 | шт. |  |  |  |  |
| 11 | Коробка отбора мощности  | ЗСК-10-157К-4206.008 | 26.51.82.190 | 2 | шт. |  |  |  |  |
| 12 | Корпус в сборе | ЗСК-10.006.001 | 29.32.30.390 | 2 | шт. |  |  |  |  |
| 13 | Корпус подшипника приводного вала верхний (в сборе) | ЗСК-10.000.020 | 28.15.23.110 | 5 | шт. |  |  |  |  |
| 14 | Насос гидравлический  | ЗСК-10.002.000-01 | 28.12.13.190 | 2 | шт. |  |  |  |  |
| 15 | Переходник  | ЗСК-10.000.120. | 28.30.86.110 | 3 | шт. |  |  |  |  |
| 16 | Редуктор (верхний) | ЗСК-10.012.000 | 28.15.24.119 | 2 | шт. |  |  |  |  |
| 17 | Редуктор (нижний) | ЗСК-10.014.000 | 28.15.24.119 | 2 | шт. |  |  |  |  |
| 18 | Червяк поворотного устройства | ЗСК-10.006.005 | 29.32.30.390 | 2 | шт. |  |  |  |  |
| 19 | Шестерня редуктора коническая | ЗСК-10.012.002 | 29.32.30.390 | 20 | шт. |  |  |  |  |
| 20 | Шнек вертикальный  | ЗСК-10.007.000 | 29.32.30.390 | 7 | шт. |  |  |  |  |
| 21 | Шнек выгрузной  | ЗСК-10.001.020 | 29.32.30.390 | 4 | шт. |  |  |  |  |
| 22 | Шнек горизонтальный  | ЗСК-15.02.000  | 29.32.30.390 | 4 | шт. |  |  | 4,47 м |  |
| 23 | Шнек горизонтальный | ЗСК-15.02.000 | 29.32.30.390 | 4 | шт. |  |  | 4,9 м |  |
| 24 | Шнек горизонтальный. | ЗСК-10.005.000 | 29.32.30.390 | 2 | шт. |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Главный механик | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Нехорошков Леонид Сергеевич |
| Главный инженер | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Гайд Антон Валерьевич |