**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку оборудования для проведения государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена по специальности Сварщик**

**1. Наименование Заказчика:** Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Туринский многопрофильный техникум» (далее Заказчик): 623900, Свердловская область, Туринский район, г. Туринск, ул. 8-го марта, дом 80.

**2. Предмет Договора:** поставка оборудования для проведения демонстрационного экзамена сварщики на базе ГАПОУ СО «Туринский многопрофильный техникум»(далее – Товар).

**3. Место поставки Товара**: Свердловская область, Туринский район, г. Туринск, ул. 8-го марта, дом 80.

**4. Срок поставки Товара:** 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора Сторонами в течение рабочего времени. Режим работы ГАПОУ СО «Туринский многопрофильный техникум», ПН.-ПТ. с 8 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.; СБ. с 8 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. ВС. выходной.

**5. Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики Товара:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | технические характеристики | ОКПД-2 | Кол-во | Ед. изм |
| 1 | Сварочный аппарат инверторного типа (РД) | Максимальный постоянный сварочный ток не менее 230 А, напряжение питающей сети 220/380 В, полностью укомплектован для выполнения сварочных работ | 27.90.31.120 | шт. | 5 |
| 2 | Стеллаж металлический | Устойчивый, с минимальной допустимой нагрузкой на полку 50 кг. | 31.09.11.120 | шт. | 1 |
| 3 | Стол сборочно-сварочный | Высота 700-850 мм размер столешницы не менее 1000х850 | 28.29.70.110 | шт. | 1 |
| 4 | Позиционер для фиксации КСС. | Обеспечивает фиксацию КСС пластин/труб во всех пространственных положениях, включая промежуточные под углом 45градусов | 28.29.70.110 | шт. | 5 |
| 5 | Стол для проведения визуального и измерительного контроля | Высота 700-750 мм, минимальный размер столешницы 1200х500 мм, покрытие сталь/резина | 31.09.11 | шт. | 1 |
| 6 | Прожектор | Светодиодный на стойке, Мощность 60 Вт | 27.40.33.190 | шт. | 1 |

**6. Общие требования.**

6.1. Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

6.2. Товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условия.

6.3. Поставляемый Товар должен быть изготовлен в соответствии с техническими регламентами согласно законодательства РФ о техническом регулировании (в случае их наличия в соответствии с действующим Законодательством), документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в силу законодательства РФ о стандартизации (в случае их наличия в соответствии с действующим Законодательством), иными требованиями, связанными с определением соответствия поставляемого Товара потребностям Заказчика, техническим условиям и другим нормативам действующих на территории РФ (в случае их наличия в соответствии с действующим Законодательством). Требования по соответствию Товара определенным стандартам: все поставляемые Товары должны соответствовать требованиям безопасности, установленным действующим законодательством. Безопасность Товара - это безопасность Товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки. При осуществлении поставки Товара Поставщик должен представить: оригиналы или в установленном порядке заверенные копии действующих сертификатов соответствия (декларации соответствия), если такие установлены на поставляемый Товар, сертификат о стране происхождения Товара.

6.4. Транспортировка Товара Заказчику осуществляется Поставщиком собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет в рабочее время ГАПОУ СО «Туринский многопрофильный техникум».

При транспортировке товара третьими лицами, ответственность за сохранность товара несет Поставщик.

6.5. Поставщик обязан за свой счет устранить недостатки, выявленные в Товаре или заменить Товар, если не докажет, что недостатки возникли в результате нарушения Заказчиком правил эксплуатации Товара. Устранение недостатков Товара производится в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты уведомления Поставщика о выявлении таких недостатков.

6.6. Комплектация товара должна быть полной в соответствие с техническим паспортом производителя.

6.7. Упаковка должна обеспечивать сохранность груза от всякого рода повреждений при транспортировке, погрузке-разгрузке, хранении в складском помещении и должна соответствовать характеру Товара, государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам, требованиям изготовителя. Нарушение целостности упаковки и наличие на ней следов механических повреждений не допускается.

6.8. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением, является новым (не бывшим ранее в употреблении), фабричного/заводского исполнения, имеет маркировку, не использовался и не находился в эксплуатации, не был в ремонте, в том числе не был восстановлен (не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не является контрафактным, является комплектным, соответствует функциональному предназначению.

6.9. Поставляемый товар должен быть новым и ранее не использовавшимся (не ранее 4 квартала 2024 года выпуска), должны поставлять в оригинальной упаковке фирмы производителя.

6.10. Допускается поставка эквивалента: приведенные наименования торговых и фирменных марок, типов и моделей являются описательными. Допускается поставка полнофункциональных эквивалентов товара, при этом технические характеристики представляемого Поставщиком Товара должны быть аналогичными, либо не хуже по любому из перечисленных параметров.

**7. Гарантийные обязательства:**

Гарантийным сроком на поставляемый Товар является срок, заявленный изготовителем Товара и распространяется на те виды Товара, на которые он предусмотрен. На весь поставляемый Товар Поставщик предоставляет гарантию качества Поставщика и гарантию качества производителя в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара, но не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Заказчиком акта (ДОП), формата УПД, утвержденного приказом ФНС России. Гарантия качества Товара распространяется на весь Товар и на его составные части.

Поставщик обязан обеспечить стандартную гарантию изготовителя в течение гарантийного срока.

**В случае, если в настоящем техническом задании, проекте договора, извещении включены требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименований происхождения товара или наименование производителя, то такие указания считать ничтожными.**

Составили:

Мастер производственного обучения \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Согласовано:

Заместитель директора

по учебно-производственной работе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В. Смирнова