**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на поставку автомобильного топлива по пластиковым топливным картам

**Наименование объекта закупки:** Поставка горюче-смазочных материалов (ГСМ) с использованием пластиковых карт через сеть АЗС для нужд ООО «ПМОКХ».

**1. Объект закупки:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Требования к качеству закупаемой продукции** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Бензин автомобильный АИ-92  19.20.21.115 | Соответствие качества поставляемого Товара ГОСТ 32513-2013 «Топливо моторное, бензин неэтилированный» и/или ГОСТ Р 54283-2010 «Топлива моторные. Единое обозначение автомобильных бензинов и дизельных топлив, находящихся в обращении на территории Российской Федерации (Издание с Поправкой)»;  Экологический класс: не хуже К5;  Октановое число:  - по исследовательскому методу: не менее 92,0  - по моторному методу: не менее 83,0  Массовая доля серы: не более 10 мг/кг;  Отсутствие механических примесей. | литр | 1 000 |
| 2 | Бензин автомобильный АИ-95  19.20.21.125 | Соответствие качества поставляемого Товара ГОСТ 32513-2013 «Топливо моторное, бензин неэтилированный» и/или ГОСТ Р 54283-2010 «Топлива моторные. Единое обозначение автомобильных бензинов и дизельных топлив, находящихся в обращении на территории Российской Федерации (Издание с Поправкой)»;  - Экологический класс – не хуже К5;  Октановое число:  - по исследовательскому методу: не менее 95,0  - по моторному методу: не менее 85,0  - Массовая доля серы: не более 10 мг/кг;  - Отсутствие механических примесей. | литр | 3 000 |
| 3 | Дизельное топливо  19.20.21.310 | Соответствие качества поставляемого Товара ГОСТ 32511-2013 «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия (с Поправкой, с Изменением №1)»  Экологический класс – не хуже К5  Сезонность: летнее | литр | 35 000 |

**2. Требования к качественным характеристикам товаров:**

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям, установленным решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 826 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту».

Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать установленным стандартам качества на данный вид продукции, Товар должен соответствовать действующим нормативным документам, подтверждающим безопасность товара.

Качество товара должно подтверждаться паспортом (сертификатом) качества. Паспорт (сертификат) качества должен быть подлинным или копией, заверенной подлинной печатью поставщика, печать должна быть хорошо различима и читаема.

При обнаружении каких-либо расхождений, стороны составляют двухсторонний акт, в котором отражают все расхождения и в течение 3 дней устраняют выявленные несоответствия.

В случае поставки некачественного топлива, повлекшего нарушение работоспособности транспорта, подтвержденное независимой экспертизой, Поставщик возмещает Заказчику все расходы по восстановлению транспорта.

**3. Условия поставки:**

Поставка горюче-смазочных материалов (ГСМ) с использованием пластиковых карт путем безналичных расчетов на АЗС, включенных в систему обслуживания по электронно-пластиковым (топливным) картам. Топливная карта должна представлять собой номерную пластиковую карту с встроенной микросхемой, предназначенной для приобретения ГСМ на АЗС Поставщика, в пределах количества денежных средств на карте с учетом установленных лимитов, с обеспечением возможности срочной блокировки утерянной карты.

Поставка топлива осуществляется ежедневно и круглосуточно.

**4. Срок поставки:** с 01.07.2025 по 30.09.2025 года, включительно.

**5. Место поставки:** поставка товара осуществляется через АЗС, АЗС (не менее 1 шт.) располагаются в г. Пласт на расстоянии не более 1,5 км от адреса нахождения Заказчика - 457021, Челябинская область, м.о. Пластовский, г. Пласт, ул. Карла Маркса, д. 1.

**6. Оформление документов и оплата:** Заправка ГСМ осуществляется в круглосуточном режиме, ежедневно на АЗС Поставщика с ежемесячной оплатой за фактически полученный объем ГСМ.