ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение запроса котировок в электронной форме на право заключения договора поставки комплекса средств индивидуальной защиты (специальной одежды и специальной обуви) зимнего ассортимента
1. Основание для проведения закупки
Положение о закупке ГУП РБ «Сибайводоканал», раздел, регламентирующий проведение запроса котировок.
2. Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
Запрос котировок.
3. Предмет закупки
Поставка специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с разделом 7 настоящего технического задания. Количество, ассортимент и характеристики являются окончательными и не подлежат изменению.
4. Критерий оценки и сопоставления заявок
Наименьшая цена предложения при условии соответствия всех требований настоящего технического задания.
5. Требования к товару, гарантиям и качеству
5.1. Общие требования к качеству и гарантиям:
5.1.1. Все товары должны быть новыми, не бывшими в употреблении.
5.1.2. Гарантийный срок: На всю продукцию устанавливается гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента передачи Заказчику. В течение гарантийного срока Поставщик обязан безвозмездно заменять товары с выявленными дефектами материалов и изготовления.
5.1.3. Документы о соответствии: На всю продукцию должны быть предоставлены копии действующих документов об оценке соответствия (Декларация о соответствии или Сертификат соответствия) требованиям Технических регламентов Таможенного союза:
* ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»;
* ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности» (где применимо).
5.1.4. Маркировка: Каждая единица товара должна иметь несъемную и четкую маркировку на русском языке в соответствии с ТР ТС 019/2011.
5.1.5. Упаковка: Обеспечивать сохранность товара при транспортировке.
5.2. Обязательная процедура приемки (демонстрация образцов):
Поставка осуществляется только после обязательной предварительной демонстрации образцов (по 1 шт. каждого наименования из Таблицы 1) для визуальной оценки качества материалов, пошива и проверки соответствия заявленным характеристикам. Демонстрация проводится на территории Заказчика в согласованные сроки. Поставка основной партии разрешается только после одобрения образцов Заказчиком.
6. Подробные технические характеристики товара
Таблица 1. Номенклатура и обязательные технические характеристики
	№
	Наименование товара
	Кол-во
	Ед. изм.
	Обязательные требования. Товар должен соответствовать УКАЗАННЫМ ПАРАМЕТРАМ.

	1
	Костюм мужской зимний утепленный (куртка, брюки)
	35
	компл.
	Ткань: Смесовая (хлопок 35%±5%/полиэстер 65%), плотность 210 г/м², ВО-пропитка.
Утеплитель: Синтепон 490 г/м² (куртка), 240 г/м² (брюки).
Климатич. пояс: III (-40°C и ниже).
Конструкция: Куртка с супатной застежкой, съемным капюшоном. Брюки с высоким поясом, усиленными коленями. СОП 50 мм.

	2
	Костюм женский зимний утепленный (куртка, брюки)
	12
	компл.
	Ткань: Смесовая (хлопок 35%±5%/полиэстер 65%), плотность 210 г/м², ВО-пропитка.
Утеплитель: Синтепон 490 г/м² (куртка), 240 г/м² (брюки).
Климатич. пояс: III (-40°C и ниже).
Конструкция: Отличный от мужской модели крой. Куртка с застежкой-молнией, воротник-стойка. Брюки с высоким поясом, усиленными коленями.

	3
	Костюм сварщика зимний утепленный (куртка, брюки)
	2
	компл.
	Ткань: Брезент (лен 54%/хлопок 46%), плотность 480 г/м², ОП-пропитка.
Климатич. пояс: III (-40°C и ниже).
Назначение: Защита от искр и брызг расплавленного металла.

	4
	Костюм женский хлопчатобумажный (куртка, брюки)
	8
	компл.
	Ткань: Смесовая (вискоза 35%±5%/полиэстер 65%), плотность 120-160 г/м².
Конструкция: Куртка с пуговицами, рукав 3/4, контрастные вставки. Брюки на резинке, контрастного цвета.

	5
	Сабо женские ПВХ
	11
	пара
	[bookmark: _GoBack]Материал: ПВХ. Литьевое крепление подошвы.
Конструкция: Закрытый носок, перфорация, регулируемый ремешок.

	6
	Сапоги кожаные с защитным подноском
	10
	пара
	Материал верха: Натуральная кожа.
Подносок: Металлический, 200 Дж.
Подошва: ПУ/ТПУ, литьевая.
Защ. свойства: Нм, К20, Щ20.
Высота: 30 см.

	7
	Сапоги утепленные ЭВА
	25
	пара
	Материал: ЭВА (верх и подошва). Клеевое крепление.
Защ. свойства: Нс, Нм, К80, Щ50, Нж, В, З.
Конструкция: Высота 35 см, съемный утеплитель, манжета со светоотражателем.

	8
	Ботинки утепленные с защитным подноском
	30
	пара
	Материал верха: Натуральная кожа + текстиль с ПУ-покрытием.
Подкладка: Натуральный шерстяной мех.
Подносок: Композитный, 200 Дж.
Подошва: Полиуретан, литьевая.


7. Условия поставки, оплаты и исполнения контракта
7.1. Срок поставки: Не более 20 календарных дней с даты заключения договора.
7.2. Место поставки: 453838, Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Белова, д.11. Доставка и разгрузка включаются в цену товара.
7.3. Оплата: 100% после поставки полной партии, подписания товарной накладной и успешного проведения демонстрации образцов.
7.4. Право Заказчика: Заказчик оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять количество (уменьшать) и ассортимент товара в рамках действия договора при изменении потребности.

