Стройка:	Строительство подъезда к д. Горный в Тумазинском районе Республики Башкортостан	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-02-02	
Наружные сети водоснабжения	
Основание: Ведомость обёмов работ	
Сметная стоимость:	595.716	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Республики Башкортостан (эталон) с доп. и изм. 2"" с переводом в текущие цены	

№ поз.	Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	1.Подготовительные работы	
	
1.	ТЕР 27-09-008-01 
Установка дорожных знаков (Монтаж указавательных знаков в местах пересечения с автодорогой), 100 знаков	0.02	7 853.26	2 392.49	157.07	78.65	47.85	364.8	7.296	
			3 932.54	278.87			5.58	14.28	0.2856	
	
2.	ТССЦ 105-0217 
Знаки опознавательные  (30 % от стоимости), 100 шт.	0.02	1 149.13		22.98					

	2.Земляные работы	
	
3.	ТЕР 01-01-022-02 
(разработка траншеи демонтируемого водовода) 
Разработка грунта в траншеях экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.1076	3 570.83	3 570.83	384.22		384.22			
				366.12			39.39	22.42	2.412392	
	
4.	ТЕР 01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.497	1 518.44		754.66	754.66		154	76.538	
			1 518.44							
	
5.	ТЕР 01-01-033-05 
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.1611	497.75	497.75	80.19		80.19			
				72.94			11.75	4.18	0.673398	
	
6.	ТЕР 01-01-003-02 
(разработка траншеи демонтируемого водовода) 
Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.11128	2 455.39	2 387.46	273.24	7.56	265.68	6.89	0.7667192	
			67.94	244.79			27.24	14.99	1.6680872	
	
7.	ТЕР 01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.206	1 518.44		312.80	312.80		154	31.724	
			1 518.44							
	
8.	ТЕР 23-01-001-01 
Устройство основания под трубопроводы песчаного (Песчаное основание под водовод), 10 м3 основания	0.18	2 005.71	33.43	361.03	18.97	6.02	10.2	1.836	
			105.37	4.26			0.77	0.35	0.063	
	
9.	ТЕР 01-02-061-03 
(засыпка водовода песком) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3, 100 м3 грунта	0.079	1 147.08		90.62	90.62		121	9.559	
			1 147.08							
	
10.	ТССЦ 408-0122 
Песок природный для строительных работ средний, м3	7.9	169.72		1 340.79					

11.	ТЕР 01-01-003-03 
Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов 3 (Засыпка траншеи ПГС экскаватором), 1000 м3 грунта	0.0305	3 053.29	2 968.79	93.13	2.58	90.55	8.57	0.261385	
			84.50	304.39			9.28	18.64	0.56852	
	
12.	ТССЦ 408-0200 
Смесь песчано-гравийная природная, м3	305	100.45		30 637.25					

13.	ТЕР 01-01-003-02 
(обратная засыпка траншеи экскавтором ранее разработаным грунтом) 
Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.0305	2 455.39	2 387.46	74.89	2.07	72.82	6.89	0.210145	
			67.94	244.79			7.47	14.99	0.457195	
	
14.	ТЕР 01-02-001-02 
Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см, 1000 м3 уплотненного грунта	0.22	1 864.97	1 864.97	410.29		410.29			
				267.01			58.74	15.39	3.3858	
	
15.	ТЕР 01-02-001-08 
(к=5) 
На каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке 01-02-001-02, 1000 м3 уплотненного грунта	0.22	983.32	983.32	216.33		216.33			
				112.68			24.79	6.9	1.518	
	Начисления: ЭМ = *(5), ЗПМ = *(5), М = *(5)	
	
16.	ТЕР 01-02-061-02 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.04	921.46		36.86	36.86		97.2	3.888	
			921.46							
	
17.	ТЕР 01-01-033-05 
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.0735	497.75	497.75	36.58		36.58			
				72.94			5.36	4.18	0.30723	
	
18.	ТЕР 01-02-001-02 
Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см, 1000 м3 уплотненного грунта	0.0735	1 864.97	1 864.97	137.08		137.08			
				267.01			19.63	15.39	1.131165	
	
19.	ТЕР 01-02-001-08 
(к=5) 
На каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке 01-02-001-02, 1000 м3 уплотненного грунта	0.0735	983.32	983.32	72.27		72.27			
				112.68			8.28	6.9	0.50715	
	Начисления: ЭМ = *(5), ЗПМ = *(5), М = *(5)	
	
	3. Демонтажные работы	
	
20.	ТЕР 04-02-007-01 
(Подъём и резка стального трубопровода Ду 150 мм на плети) 
Резка обсадных труб наружным диаметром до 168 мм, 1 рез	2	5.31	2.05	10.63	3.90	4.10	0.17	0.34	
			1.95							
	
21.	ТЕР 13-06-003-01 
Очистка поверхности щетками (Очистка водопровода от старой изоляции вручную), 1 м2 очищаемой поверхности	14.5	9.70		140.68	140.68		0.9	13.05	
			9.70							
	
22.	402-1-15 
(Транспортировка демонтированных труб  на базу (15 км до АБЗ)) 
Перевозка строительных грузов автомобильным транспортом (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты, панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	0.5	23.98	23.98	11.99		11.99			

	4.Сварочно-монтажные работы	
	
23.	ТЕР 22-06-005-04 
Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 150 мм, 1 врезка	2	288.25	173.82	576.49	86.75	347.64	3.18	6.36	
			43.38	19.11			38.21	1.17	2.34	
	
24.	ТЕР 22-01-011-05 
Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 150 мм, 1 км трубопровода	0.032	17 067.48	8 520.06	546.16	196.04	272.64	468	14.976	
			6 126.12	1 155.21			36.97	72.47	2.31904	
	
25.	ТССЦ 103-8010 
Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена <СЭВИЛЕН>, диаметр условного прохода 159 мм, толщина стенки 5 мм, м	32.128	219.20		7 042.46					
										
	Объем: (0.032)*1004.0									
	
26.	ТЕР 22-01-011-10 
(монтаж футляра под автодорогой) 
Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 400 мм, 1 км трубопровода	0.023	40 467.19	25 898.00	930.75	224.30	595.65	745	17.135	
			9 752.05	3 547.57			81.59	222.11	5.10853	
	
27.	ТССЦ 103-8015 
Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена <СЭВИЛЕН>, диаметр условного прохода 426 мм, толщина стенки 7,0 мм, м	23.092	811.35		18 735.69					
										
	Объем: (0.023)*1004.0									
	
28.	ТЕР 22-03-001-05 
(установка отводов стальных) 
Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм, 1 т фасонных частей	0.0061	19 274.00	13 325.45	117.57	30.26	81.29	353.8	2.15818	
			4 960.28	1 684.60			10.28	103.16	0.629276	
	Объем: 6.1/1000									
	
29.	ТССЦ 507-1996 
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм, шт.	1	108.24		108.24					

30.	ТЕРр 65-17-2 
Установка заглушек диаметром трубопроводов до 150 мм, 100 заглушек	0.02	5 735.99	8.77	114.72	30.46	0.18	136	2.72	
			1 523.20							
	
31.	ТЕР 22-05-003-02 
Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 150 мм, 100 м трубы, уложенной в футляр	0.23	2 447.77	52.92	562.99	250.87	12.17	89.7	20.631	
			1 090.75							
	
32.	ТЕР 22-05-004-01 
(сальниковое уплотнение торцов футляров ДУ150) 
Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 400 мм, 1 футляр	2	227.23	38.89	454.46	65.55	77.78	2.89	5.78	
			32.77							
	
33.	ТЕР 22-06-001-05 
Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 150 мм, 1 км трубопровода	0.032	1 165.83		37.31	22.39		64.9	2.0768	
			699.62							
	
	Электрохимзащита	
	
	Оборудование	
	
34.	ТЕРм 08-03-541-01 
Монтаж блока дренажной защиты типа БДР-М2-15/25-1-У1, 1 шт.	2	306.63	13.12	613.27	63.95	26.24	2.55	5.1	
			31.98	0.98			1.96	0.06	0.12	
	
35.	ТЕР 25-13-004-1 
Установка и монтаж одиночных протекторов марки ПМ-20У, протектор	6	2 344.28	103.02	14 065.67	130.54	618.11	2.09	12.54	
			21.76					0.32	1.92	
	
36.	ТССЦ 110-9150 
Колонка контрольно-измерительная(СКИП-2Б-24-0-2,5), шт.	2	366.01		732.02					

37.	ТЕР 24-02-110-01 
Установка и монтаж контрольно-измерительного пункта, электрода сравнения и датчика потенциала на газопроводах городов и поселков, 1 контрольно-измерительный пункт	2	367.73	21.36	735.47	162.64	42.73	7.09	14.18	
			81.32							
	
38.	ТССЦ 301-9344 
Электроды сравнения, шт.	2	86.05		172.10					

39.	ТССЦ 509-1256 
Блок пластин-индикаторов скорости коррозии БПИ-2,0, шт.	1	244.58		244.58					

	Строительно-монтажные работы	
	
40.	ТЕР 28-03-027-01 
Установка указателей кабельных трасс, 100 шт.	0.06	1 157.84	219.31	69.47	47.70	13.16	78.4	4.704	
			794.98	25.80			1.55	1.58	0.0948	
	
41.	ТССЦ 105-8048 
Знак путевой и сигнальный железных дорог "Километровые знаки" размером 270х360 мм, 100 шт.	0.06	9 962.27		597.74					
										
	Объем: (0.06)*1									
	
42.	ТЕР 04-01-037-03 
Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы 3, 100 м бурения скважины	0.165	7 604.98	3 581.96	1 254.82	130.42	591.02	65	10.725	
			790.40	539.87			89.08	33.06	5.4549	
	
43.	ТЕР 04-01-037-04 
Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы 4, 100 м бурения скважины	0.06	12 196.93	4 754.60	731.82	62.45	285.28	85.6	5.136	
			1 040.90	719.83			43.19	44.08	2.6448	
	
44.	ТЕРм 10-06-005-01 
Монтаж кабельной муфты, 1 шт.	6	209.35	81.95	1 256.08	646.80	491.69	10	60	
			107.80	11.92			71.50	0.85	5.1	
	
45.	ТССЦ 502-0762 
Муфта кабельная, компл.	6	379.06		2 274.36					

46.	ТЕРм 10-04-066-04 
Муфта кабельная соединительная, 1 шт.	6	50.74		304.44	258.72		4	24	
			43.12							
	
47.	ТЕРм 08-02-142-01 
Устройство постели при одном кабеле в траншее, 100 м кабеля	0.8	1 197.65	1 115.41	958.12	64.50	892.33	6.63	5.304	
			80.62	81.49			65.19	4.99	3.992	
	
48.	ТССЦ 408-0200 
Смесь песчано-гравийная природная, м3	4	100.45		401.80					
										
	Объем: 80*0.5*0.1									
	
49.	ТЕРм 10-06-003-01 
Прокладка кабеля в траншею, 1 км кабеля	0.08	1 387.93	1 072.04	111.03	24.78	85.76	27	2.16	
			309.69	104.03			8.32	7.42	0.5936	
	Объем: 80/1000									
	
50.	ТССЦ 501-8366 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил - 2 и сечением 6,0 мм2, 1000 м	0.04	18 746.65		749.87					

51.	ТССЦ 501-8227 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил - 2 и сечением 6,0 мм2, 1000 м	0.04	9 513.06		380.52					

52.	ТССЦ 509-0808 
Заделки концевые, компл.	8	693.05		5 544.40					

53.	ТЕРм 08-02-144-01 
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 0,75 мм2, 100 шт.	0.08	148.84		11.91	11.67		12	0.96	
			145.92							
	
54.	ТЕРм 08-02-144-02 
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 6 мм2, 100 шт.	0.22	161.24		35.47	34.78		13	2.86	
			158.08							
	
55.	ТЕРм 08-02-411-04 
Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм, 1 ввод	2	31.98		63.96	24.49		1.03	2.06	
			12.25							
	
56.	ТЕРм 08-01-101-01 
Преобразователь массой до 0,15 т, 1 шкаф	2	726.59	42.47	1 453.17	191.16	84.94	7.86	15.72	
			95.58	3.10			6.21	0.19	0.38	
	
57.	ТЕР 01-01-003-15 
Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3, 1000 м3 грунта	0.013	4 060.15	3 890.27	52.78	2.21	50.57	17.23	0.22399	
			169.89	610.91			7.94	37.41	0.48633	
	
58.	ТЕР 01-01-033-01 
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.013	730.06	730.06	9.49		9.49			
				124.11			1.61	7.6	0.0988	
	
59.	ТЕР 01-02-061-01 
Засыпка вручную просеянным грунтом, 100 м3 грунта	0.04	838.98		33.56	33.56		88.5	3.54	
			838.98							
	
60.	ТЕР 01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.12	1 518.44		182.21	182.21		154	18.48	
			1 518.44							
	
61.	ТЕР 01-02-061-02 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.12	921.46		110.57	110.57		97.2	11.664	
			921.46							
	
62.	ТЕР 01-02-005-01 
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2, 100 м3 уплотненного грунта	0.03	350.51	215.44	10.52	4.05	6.46	12.53	0.3759	
			135.07	36.97			1.11	3.04	0.0912	
	
63.	ТЕР 11-01-001-02 
Уплотнение грунта щебнем под КИП, 100 м2 площади уплотнения	0.016	1 139.65	68.93	18.23	1.31	1.10	7.7	0.1232	
			81.62	11.18			0.18	0.88	0.01408	
	
64.	ТЕРм 08-02-331-08 
Присоединение кабеля к трубопроводу, 1 кабель	6	121.96	0.67	731.78	229.34	4.04	2.92	17.52	
			38.22							
	
65.	ТЕР 24-02-021-01 
Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм, 1 м2	7	526.88	77.12	3 688.19	163.79	539.86	2.04	14.28	
			23.40	14.30			100.10	1.02	7.14	
	
66.	ТЕР 06-01-014-01 
Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм, 100 м2 перекрытий	0.0015	491.20	153.38	0.74	0.35	0.23	22.42	0.03363	
			235.63	20.09			0.03	1.23	0.001845	
	Объем: 0.015/0.1									
	
67.	ТССЦ 401-0006 
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3	0.0153	416.33		6.37					
										
	Объем: (0.0015)*10.2									
	
68.	ТЕР 05-01-063-01 
Заливка глинистым раствором, 1 м3 конструктивного объема пустот	0.9	57.95	36.57	52.15	19.24	32.91	2	1.8	
			21.38	5.35			4.82	0.44	0.396	
	
69.	ТССЦ 402-0055 
Раствор глинистый, м3	0.9	159.53		143.58					
										
	Объем: (0.9)*1									
	
70.	ТЕР 24-01-002-04 
Прокладка трубопроводов, диаметр труб 100 мм, 1 км трубопровода	0.016	24 502.88	11 693.47	392.05	103.33	187.10	515	8.24	
			6 458.10	1 127.01			18.03	79.4	1.2704	
	
71.	ТССЦ 103-0981 
Трубы асбестоцементные диаметром 100 мм, м	16	25.10		401.60					
										
	Объем: (0.016)*1000.0									
	
	Электрические измерения при производстве СМР	
	
72.	ТЕРп 01-11-021-02 
Измерение переходных сопротивлений постоянному току (Проверка переходного сопротивления "труба-приварка" и электродов сравнения (наличия цепи)), 1 измерение	10	32.37		323.70	323.70		2	20	
			32.37							
	
73.	ТЕРп 01-11-023-01 
Снятие характеристик коммутационных аппаратов временных, 1 характеристика	12	32.37		388.44	388.44		2	24	
			32.37							
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ				104 190.47	5 772.67	7 186.34		503.03595	
							806.15		53.173138	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				15 573.22	1 550.19	1 585.00		135.684	
							153.18		10.1856	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -				10 033.99					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 34, 47, 53-56, 64; %=120 - по стр. 44, 49; %=92 - по стр. 46)				1 798.29					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 34, 46, 47, 53-56, 64; %=70 - по стр. 44, 49)				1 144.76					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				18 516.27					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				61 840.14	3 479.88	5 601.16		320.63195	
							652.97		42.987538	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				2 111.46					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=142 - по стр. 1; %=95 - по стр. 3, 5, 6, 11, 13-15, 17-19, 57, 58, 62; %=80 - по стр. 4, 7, 9, 16, 59-61; %=130 - по стр. 8, 23, 24, 26, 28, 31-33, 37, 65, 68, 70; %=112 - по стр. 20, 42, 43; %=90 - по стр. 21; %=120 - по стр. 35; %=114 - по стр. 40; %=123 - по стр. 63; %=105 - по стр. 66)				4 401.17					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=95 - по стр. 1; %=50 - по стр. 3, 5, 6, 11, 13-15, 17-19, 57, 58, 62; %=45 - по стр. 4, 7, 9, 16, 59-61; %=89 - по стр. 8, 23, 24, 26, 28, 31-33, 37, 65, 70; %=51 - по стр. 20, 42, 43; %=70 - по стр. 21; %=60 - по стр. 35; %=65 - по стр. 40, 66; %=75 - по стр. 63; %=80 - по стр. 68)				2 716.01					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				68 957.32					
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				26 064.97	30.46	0.18		2.72	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103 - по стр. 30)				31.37					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 30)				18.28					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				26 114.62					
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -				712.14	712.14			44	
	.   НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - (%=65 - по стр. 72, 73)				462.89					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 72, 73)				284.86					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -				1 459.89					
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ				115 048.10					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				6 693.72					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				4 163.91					
	в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП (%=2 - по стр. 34, 44, 46, 47, 49, 53-56, 64)				31.00					
	Резерв на непредвиденные работы и затраты 1,5%				1 725,72					
	Итого с непредвиденными работами и затратами				116773,82					
	Итого с индексом К=3,85*1,052*1,06*1,06				531 414,85					
	Итого с учетом договорного коэффициента К=0,95				504 844,11					
	НДС 18%				90 871,94					
	Итого с учетом НДС				595 716,05					

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)