Стройка:	Строительство подъезда к д. Горный в Тумазинском районе Республики Башкортостан	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-06-06	
(Локальный сметный расчет)	
Переустройство нефтепровода	
Основание: Ведомость объёмов работ	
Сметная стоимость:	1 042.987	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Республики Башкортостан (эталон) с доп. и изм. 2"" с переводом в текущие цены	

№ поз.	Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	1. Подготовительные работы	
	
1.	ТЕР 27-09-008-01 
Установка дорожных знаков (Монтаж указавательных знаков в местах пересечения с автодорогой), 100 знаков	0.02	7 853.26	2 392.49	157.07	78.65	47.85	364.8	7.296	
			3 932.54	278.87			5.58	14.28	0.2856	
	
2.	ТССЦ 105-0217 
Знаки опознавательные (30 % от стоимости), 100 шт.	0.02	1 149.13		22.98					

	2. Земляные работы	
	
3.	ТЕР 01-01-022-02 
Разработка грунта в траншеях экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.1183	3 570.83	3 570.83	422.43		422.43			
				366.12			43.31	22.42	2.652286	
	
4.	ТЕР 01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	1.4261	1 518.44		2 165.45	2 165.45		154	219.6194	
			1 518.44							
	
5.	ТЕР 01-01-034-02 
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.26091	934.97	934.97	243.94		243.94			
				117.09			30.55	6.71	1.7507061	
	Объем: 118.3+142.61									
	
6.	ТЕР 01-01-022-02 
Разработка грунта в траншеях экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.427	3 570.83	3 570.83	1 524.75		1 524.75			
				366.12			156.33	22.42	9.57334	
	
7.	ТЕР 01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.3379	1 518.44		513.08	513.08		154	52.0366	
			1 518.44							
	
8.	ТЕР 30-01-001-02 
Устройство подушек под фундаменты опор мостов песчаных, из гравия, дресвы или их смеси с песком, 100 м3 подушки	0.018	2 805.89	481.22	50.51	41.84	8.66	225.04	4.05072	
			2 324.66	85.85			1.55	7.06	0.12708	
	
9.	ТССЦ 408-0122 
Песок природный для строительных работ средний, м3	1.98	169.72		336.05					
										
	Объем: (0.018)*110.0									
	
10.	ТЕР 01-02-061-03 
(засыпка траншеи песком вручную) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3, 100 м3 грунта	0.079	1 147.08		90.62	90.62		121	9.559	
			1 147.08							
	
11.	ТЕР 01-01-003-03 
Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов 3 (Засыпка траншеи ПГС экскаватором), 1000 м3 грунта	0.0194	3 053.29	2 968.79	59.23	1.64	57.59	8.57	0.166258	
			84.50	304.39			5.91	18.64	0.361616	
	
12.	ТЕР 01-02-061-02 
(засыпка траншеи грунтом с подбивкой пазух вручную) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.472	921.46		434.93	434.93		97.2	45.8784	
			921.46							
	
13.	ТЕР 01-01-034-02 
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.3762	934.97	934.97	351.74		351.74			
				117.09			44.05	6.71	2.524302	
	
14.	ТЕР 01-02-001-02 
Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см, 1000 м3 уплотненного грунта	0.3762	1 864.97	1 864.97	701.60		701.60			
				267.01			100.45	15.39	5.789718	
	
15.	ТЕР 01-02-001-08 
На каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке 01-02-001-02, 1000 м3 уплотненного грунта	0.3762	983.32	983.32	369.92		369.92			
				112.68			42.39	6.9	2.59578	
	Начисления: ЭМ = *(5), ЗПМ = *(5), М = *(5)	
	
	Демонтажные работы	
	
16.	ТЕРр 65-17-1 
Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм, 100 заглушек	0.02	3 531.09	8.77	70.62	25.09	0.18	112	2.24	
			1 254.40							
	
17.	ТЕР 04-02-007-01 
(подъем и резка трубопровода DN 80 на плети) 
Резка обсадных труб наружным диаметром до 168 мм, 1 рез	12	5.31	2.05	63.76	23.40	24.59	0.17	2.04	
			1.95							
	
18.	ТЕР 13-06-003-01 
Очистка поверхности щетками, 1 м2 очищаемой поверхности	39.4	9.70		382.26	382.26		0.9	35.46	
			9.70							
	
19.	ТЕР 22-06-001-06 
Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 200 мм, 1 км трубопровода	0.141	1 512.90		213.32	98.65		64.9	9.1509	
			699.62							
	
	Сварочно-монтажные работы	
	
20.	ТЕР 25-02-023-1 
Сборочно-сварочные работы при монтаже захлестов для трубопроводов Ду 200 мм, толщина стенки 6 мм, захлест	2	1 425.19	1 311.18	2 850.38	213.49	2 622.36	7.82	15.64	
			106.74	109.84			219.67	8.57	17.14	
	
21.	ТЕР 25-02-011-4 
Ручная электродуговая сварка на трассе одиночных труб Ду 100 мм электродами с основным покрытием, толщина стенки 6 мм, км трубопровода	0.1785	20 777.29	13 489.08	3 708.75	418.05	2 407.80	181.41	32.381685	
			2 342.00	817.54			145.93	81.26	14.50491	
	
22.	ТЕР 24-02-030-03 
Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода	1.785	1 404.16	1 057.75	2 506.42	589.80	1 888.09	28.46	50.8011	
			330.42	139.29			248.64	8.53	15.22605	
	
23.	ТССЦ 103-8008 
Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена <СЭВИЛЕН>, диаметр условного прохода 89 мм, толщина стенки 4,0 мм, м	180.285	107.53		19 386.05					
										
	Объем: (1.785)*101.0									
	
24.	ТЕР 25-04-001-1 
Изготовление отводов холодного гнутья на среднюю величину угла гиба из одиночных неизолированных труб Ду 200 мм - Ду 300 мм, отвод	3	98.41	94.08	295.22	12.98	282.24	0.34	1.02	
			4.33	15.16			45.49	0.99	2.97	
	
25.	ТЕР 25-04-002-1 
Установка гнутых отводов на бровке траншеи на трубопровод Ду 200 мм, с толщиной стенки 6 мм при величине угла поворота до 6 град., угол поворота	3	341.25	258.13	1 023.75	106.68	774.39	2.64	7.92	
			35.56	21.62			64.86	1.82	5.46	
	
26.	ТССЦ 108-0047 
Отводы, шт.	3	2 185.02		6 555.06					

27.	ТЕР 25-02-040-2 
Предварительный подогрев стыков труб Ду 200 мм при сварке на трассе, толщина стенки 8 мм, стык	20	22.76	19.77	455.14	53.90	395.44	0.25	5	
			2.70	1.68			33.65	0.16	3.2	
	
28.	ТЕРм 39-02-001-03 
Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр до 108 мм, 1 стык	20	1.72		34.32	33.65		0.12	2.4	
			1.68							
	
29.	ТЕР 25-05-021-1 
Контроль импульсными рентгеновскими аппаратами на трассе качества сварных соединений труб Ду 300 мм, толщиной до 10 мм, стык	10	113.52	95.15	1 135.18	71.80	951.49	0.59	5.9	
			7.18	5.93			59.33	0.45	4.5	
	
30.	ТЕР 25-05-027-2 
Контроль качества сварных соединений труб ультразвуковым методом на трассе, условный диаметр 100 мм, стык	6	136.65	126.15	819.87	62.95	756.93	0.79	4.74	
			10.49	7.68			46.07	0.59	3.54	
	
31.	ТЕР 25-05-030-4 
Дополнительные затраты на обработку пленок и расшифровку результатов контроля качества сварных стыков трубопроводов условным диаметром 200 мм, стык	10	32.02	26.55	320.17	42.50	265.46	0.28	2.8	
			4.25							
	
32.	ТЕР 25-03-002-2 
((Монтаж защитного футляра)) 
Сварка одиночных труб Ду 300 мм на трассе в траншее электродами с основным покрытием, толщина стенки 8 мм, км трубопровода	0.024	34 326.03	28 668.11	823.82	101.05	688.03	281.81	6.76344	
			4 210.24	2 125.77			51.02	182.7	4.3848	
	
33.	ТССЦ 103-8013 
Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена <СЭВИЛЕН>, диаметр условного прохода 325 мм, толщина стенки 6,0 мм, м	24	547.53		13 140.72					

34.	ТЕР 22-05-003-01 
Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм, 100 м трубы, уложенной в футляр	0.24	2 090.85	51.17	501.80	246.31	12.28	84.4	20.256	
			1 026.30							
	
35.	ТЕР 22-05-004-01 
Герметическое уплотнение торцов кожуха, 1 футляр	2	227.23	38.89	454.46	65.55	77.78	2.89	5.78	
			32.77							
	
36.	ТССЦ 507-2600 
Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 350 мм, шт.	2	522.03		1 044.06					

37.	ТССЦ 507-2584 
(кольца опорно-направляющие ОК 2.000-02 DN80) 
Кольца центрирующие для труб диаметром 100 мм, шт.	11	683.80		7 521.80					

38.	ТЕР 07-01-060-01 
(защитные прокладки резиново-тканевые под опорные кольца) 
Укладка резиновых прокладок толщиной 30 мм, 100 м2 площади прокладок	0.00153703	55 926.82	93.88	85.96	0.28	0.14	18	0.0276665	
			184.14							
	Объем: 11*0.089*3.14*0.05									
	
39.	ТЕРр 65-17-1 
Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм, 100 заглушек	0.02	3 531.09	8.77	70.62	25.09	0.18	112	2.24	
			1 254.40							
	
40.	ТЕР 27-09-008-01 
Установка дорожных знаков (Монтаж опознавательных столбов), 100 знаков	0.02	7 853.26	2 392.49	157.07	78.65	47.85	364.8	7.296	
			3 932.54	278.87			5.58	14.28	0.2856	
	
41.	ТССЦ 105-0217 
Знаки опознавательные, 100 шт.	0.02	3 830.43		76.61					

	Изоляционные работы	
	
42.	ТЕР 25-07-022-1 
Изоляция термоусаживающимися манжетами типа "Canusa" вручную стыков изолированных труб Ду 200 мм, стык	20	45.80	38.70	915.97	96.43	774.10	0.42	8.4	
			4.82	2.49			49.83	0.25	5	
	
43.	ТССЦ 509-0815 
Манжета термоусаживаемая, шт.	20	48.65		973.00					

44.	ТССЦ 509-0776 
(втулки внутренней защиты) 
Втулка полиэтиленовая изолированная, шт.	4	6.31		25.24					

45.	ТЕР 25-07-022-2 
Изоляция термоусаживающимися манжетами типа "Canusa" вручную стыков изолированных труб Ду 300 мм, стык	1	49.82	41.64	49.82	5.17	41.64	0.45	0.45	
			5.17	2.61			2.61	0.27	0.27	
	
46.	ТССЦ 509-0815 
Манжета термоусаживаемая, шт.	1	48.65		48.65					

47.	ТЕР 13-08-007-01 
Проверка качества изоляции, 100 м2 поверхности	0.745	25.08		18.69	18.69		2.27	1.69115	
			25.08							
	Объем: 24.5+50									
	
	Очистка полости и испытание	
	
48.	ТЕР 24-02-121-02 
(монтаж временных камер пуска и приема) 
Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 100 мм, 1 узел	2	155.49	43.25	310.99	129.87	86.51	5.34	10.68	
			64.93							
	
49.	ТЕР 25-12-001-1 
Механическая очистка полости трубопроводов до Ду 400 мм, км трубопровода	0.1785	451.23	364.85	80.54	15.42	65.13	8.76	1.56366	
			86.37					1.31	0.233835	
	
50.	ТЕР 25-12-002-3 
Предварительное гидравлическое испытание трубопроводов условным диаметром 200 мм, 100 м трубопровода	1.785	21 914.38	20 196.08	39 117.17	1 834.52	36 050.00	90.63	161.77455	
			1 027.74	1 486.22			2 652.89	123.53	220.50105	
	
51.	ТЕР 25-12-012-3 
Гидравлическое испытание при давлении до 9,4 МПа трубопроводов Ду 200 мм, км трубопровода	0.1785	1 629.02	1 328.54	290.78	30.10	237.14	14.18	2.53113	
			168.60	80.78			14.42	7.93	1.415505	
	
52.	ТЕР 25-12-008-1 
Запасовка и изъятие очистного поршня для трубопроводов Ду 200 мм, узел	1	1 240.61	1 149.62	1 240.61	68.51	1 149.62	5.23	5.23	
			68.51	80.27			80.27	6.26	6.26	
	
53.	ТЕР 25-12-017-3 
Вытеснение воды после гидравлического испытания трубопроводов Ду 200 мм, км трубопровода	0.1785	447.31	356.27	79.85	16.25	63.59	6.67	1.190595	
			91.05					6.98	1.24593	
	
54.	ТЕР 24-02-121-02 
Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 100 мм, 1 узел	1	155.49	43.25	155.49	64.93	43.25	5.34	5.34	
			64.93							
	
55.	ТЕР 24-02-123-12 
Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 1,2 МПа) условным диаметром до 400 мм, 100 м газопровода	0.24	37.12	34.93	8.91	0.53	8.38	0.18	0.0432	
			2.19	1.68			0.40	0.09	0.0216	
	
	Подключение к существующему нефтепроводу	
	
56.	ТЕР 22-05-004-01 
(герметизация концов трубопроводов) 
Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 400 мм, 1 футляр	4	227.23	38.89	908.93	131.09	155.56	2.89	11.56	
			32.77							
	
57.	ТЕР 46-03-001-1 
Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 15 мм, 100 отверстий	0.08	929.91	559.28	74.39	16.84	44.74	17.3	1.384	
			210.54	229.93			18.39	16.4	1.312	
	
58.	ТЕРм 10-06-015-09 
(монтаж катушек) 
Установка катушки пупиновской, 1 шт.	2	28.52		57.04	48.64		2	4	
			24.32							
	
59.	ТЕРм 39-02-001-03 
Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр до 108 мм, 1 стык	4	1.72		6.86	6.73		0.12	0.48	
			1.68							
	
60.	ТЕРм 39-02-013-02 
Рентгенографический контроль трубопровода через одну стенку, толщина стенки до 10 мм, 1 снимок	4	67.05	2.23	268.18	71.85	8.94	1.1	4.4	
			17.96							
	
61.	ТЕР 39-01-005-01 
Ультразвуковой контроль сварных швов трубопроводов в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа, диаметр трубопровода до 3,2 м, толщина оболочки трубопровода до 30 мм, 1 м шва	1.11784	86.98	22.72	97.23	71.59	25.39	6.26	6.9976784	
			64.04	1.22			1.37	0.07	0.0782488	
	Объем: 0.089*3.14*4									
	
62.	ТЕР 22-03-014-01 
(заварка технологических отверстий) 
Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм, 1 фланец	8	90.80	31.83	726.43	41.50	254.62	0.37	2.96	
			5.19	4.08			32.66	0.25	2	
	
63.	ТЕРм 39-02-001-03 
(контроль швов обварки чопиков) 
Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр до 108 мм, 1 стык	8	1.72		13.73	13.46		0.12	0.96	
			1.68							
	
64.	ТЕРм 39-02-013-02 
Рентгенографический контроль трубопровода через одну стенку, толщина стенки до 10 мм, 1 снимок	8	67.05	2.23	536.37	143.70	17.88	1.1	8.8	
			17.96							
	
65.	ТЕР 39-01-005-01 
Ультразвуковой контроль сварных швов трубопроводов в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа, диаметр трубопровода до 3,2 м, толщина оболочки трубопровода до 30 мм, 1 м шва	0.32	86.98	22.72	27.83	20.49	7.27	6.26	2.0032	
			64.04	1.22			0.39	0.07	0.0224	
	
66.	ТЕР 25-07-022-1 
(изоляция катушек) 
Изоляция термоусаживающимися манжетами типа "Canusa" вручную стыков изолированных труб Ду 200 мм, стык	4	45.80	38.70	183.19	19.29	154.82	0.42	1.68	
			4.82	2.49			9.97	0.25	1	
	
67.	ТССЦ 509-0815 
Манжета термоусаживаемая, шт.	4	48.65		194.60					

	Электрохимзащита	
	
	Оборудование	
	
68.	ТЕРм 08-03-541-01 
(Блок дренажной защиты) 
Монтаж блока совместной защиты типа УБСЗ-10, 1 шт.	1	306.63	13.12	306.63	31.98	13.12	2.55	2.55	
			31.98	0.98			0.98	0.06	0.06	
	
69.	ТССЦ 500-9028-2 
Протектор магниевый ПМ-20У, шт.	2	1 564.54		3 129.08					

70.	ТССЦ 110-9150 
Колонка контрольно-измерительная(СКИП-2Б-24-0-2,5), шт.	2	366.01		732.02					

71.	ТССЦ 301-9344 
Электроды сравнения с датчиком потенциала (СМЭС-2ВЭ), шт.	2	86.05		172.10					

72.	ТССЦ 509-1256 
Блок пластин-индикаторов скорости коррозии БПИ-2,0, шт.	1	244.58		244.58					

	Строительно-монтажные работы	
	
73.	ТЕР 28-03-027-01 
Установка указателей кабельных трасс, 100 шт.	0.06	1 157.84	219.31	69.47	47.70	13.16	78.4	4.704	
			794.98	25.80			1.55	1.58	0.0948	
	
74.	ТССЦ 105-8048 
Знак путевой и сигнальный железных дорог "Километровые знаки" размером 270х360 мм, 100 шт.	0.06	9 962.27		597.74					
										
	Объем: (0.06)*1									
	
75.	ТЕР 04-01-039-03 
Шнековое бурение скважин глубиной бурения до 30 м в грунтах группы 3, 100 м бурения скважины	0.165	60 815.13	5 929.18	10 034.50	213.28	978.32	106.3	17.5395	
			1 292.61	899.95			148.49	55.11	9.09315	
	
76.	ТЕР 04-01-038-04 
Шнековое бурение скважин  в грунтах группы 4, 100 м бурения скважины	0.06	61 462.73	5 533.52	3 687.76	72.52	332.01	99.4	5.964	
			1 208.70	839.36			50.36	51.4	3.084	
	
77.	ТЕР 25-13-004-1 
Установка и монтаж одиночных протекторов марки ПМ-20У, протектор	6	2 344.28	103.02	14 065.67	130.54	618.11	2.09	12.54	
			21.76					0.32	1.92	
	
78.	ТЕРм 10-06-005-01 
Монтаж кабельной муфты, 1 шт.	6	209.35	81.95	1 256.08	646.80	491.69	10	60	
			107.80	11.92			71.50	0.85	5.1	
	
79.	ТССЦ 502-0762 
Муфта кабельная, компл.	6	379.06		2 274.36					

80.	ТССЦ 509-0031 
Муфты соединительные, шт.	6	4.98		29.88					

81.	ТЕРм 08-02-142-01 
Устройство постели при одном кабеле в траншее, 100 м кабеля	0.8	1 197.65	1 115.41	958.12	64.50	892.33	6.63	5.304	
			80.62	81.49			65.19	4.99	3.992	
	
82.	ТССЦ 501-8366 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил - 2 и сечением 6,0 мм2, 1000 м	0.04	18 746.65		749.87					

83.	ТССЦ 501-8227 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил - 2 и сечением 6,0 мм2, 1000 м	0.04	9 513.06		380.52					

84.	ТССЦ 509-0808 
Заделки концевые, компл.	8	693.05		5 544.40					

85.	ТЕРм 08-02-144-01 
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 0,75 мм2, 100 шт.	0.08	148.84		11.91	11.67		12	0.96	
			145.92							
	
86.	ТЕРм 08-02-144-02 
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 6 мм2, 100 шт.	0.22	161.24		35.47	34.78		13	2.86	
			158.08							
	
87.	ТЕРм 08-02-411-04 
Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм, 1 ввод	2	31.98		63.96	24.49		1.03	2.06	
			12.25							
	
88.	ТЕРм 08-01-101-01 
Преобразователь массой до 0,15 т, 1 шкаф	2	726.59	42.47	1 453.17	191.16	84.94	7.86	15.72	
			95.58	3.10			6.21	0.19	0.38	
	
89.	ТЕР 01-01-003-15 
Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3, 1000 м3 грунта	0.013	4 060.15	3 890.27	52.78	2.21	50.57	17.23	0.22399	
			169.89	610.91			7.94	37.41	0.48633	
	
90.	ТЕР 01-01-033-01 
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.013	730.06	730.06	9.49		9.49			
				124.11			1.61	7.6	0.0988	
	
91.	ТЕР 01-02-061-01 
Засыпка вручную просеянным грунтом, 100 м3 грунта	0.04	838.98		33.56	33.56		88.5	3.54	
			838.98							
	
92.	ТЕР 01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.12	1 518.44		182.21	182.21		154	18.48	
			1 518.44							
	
93.	ТЕР 01-02-061-02 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.12	921.46		110.57	110.57		97.2	11.664	
			921.46							
	
94.	ТЕР 01-02-005-01 
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2, 100 м3 уплотненного грунта	0.03	350.51	215.44	10.52	4.05	6.46	12.53	0.3759	
			135.07	36.97			1.11	3.04	0.0912	
	
95.	ТЕР 24-02-110-01 
Установка и монтаж контрольно-измерительного пункта, электрода сравнения и датчика потенциала на газопроводах городов и поселков, 1 контрольно-измерительный пункт	2	367.73	21.36	735.47	162.64	42.73	7.09	14.18	
			81.32							
	
96.	ТССЦ 110-9150 
Колонка контрольно-измерительная (КИП-2), шт.	2	366.01		732.02					

97.	ТЕР 11-01-001-02 
Уплотнение грунта щебнем под КИП, 100 м2 площади уплотнения	0.016	1 139.65	68.93	18.23	1.31	1.10	7.7	0.1232	
			81.62	11.18			0.18	0.88	0.01408	
	Объем: 0.64/0.4									
	
98.	ТЕРм 08-02-331-08 
Присоединение кабеля к трубопроводу, 1 кабель	6	121.96	0.67	731.78	229.34	4.04	2.92	17.52	
			38.22							
	
99.	ТЕР 24-02-021-01 
Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм, 1 м2	7	526.88	77.12	3 688.19	163.79	539.86	2.04	14.28	
			23.40	14.30			100.10	1.02	7.14	
	
100.	ТЕР 06-01-014-01 
Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм, 100 м2 перекрытий	0.0015	491.20	153.38	0.74	0.35	0.23	22.42	0.03363	
			235.63	20.09			0.03	1.23	0.001845	
	Объем: 0.015/0.1									
	
101.	ТССЦ 401-0207 
Бетон гидротехнический, класс В20 (М250), м3	0.0153	768.98		11.77					
										
	Объем: (0.0015)*10.2									
	
102.	ТЕР 05-01-063-01 
Заливка глинистым раствором, 1 м3 конструктивного объема пустот	0.9	57.95	36.57	52.15	19.24	32.91	2	1.8	
			21.38	5.35			4.82	0.44	0.396	
	
103.	ТЕР 24-01-002-04 
Прокладка трубопроводов, диаметр труб 100 мм, 1 км трубопровода	0.016	24 502.88	11 693.47	392.05	103.33	187.10	515	8.24	
			6 458.10	1 127.01			18.03	79.4	1.2704	
	
104.	ТССЦ 103-0981 
Трубы асбестоцементные диаметром 100 мм, м	16	25.10		401.60					
										
	Объем: (0.016)*1000.0									
	
	Электрические измерения при производстве СМР	
	
105.	ТЕРп 01-11-021-02 
Измерение переходных сопротивлений постоянному току (Проверка переходного сопротивления "труба-приварка" и электродов сравнения (наличия цепи)), 1 измерение	10	32.37		323.70	323.70		2	20	
			32.37							
	
106.	ТЕРп 01-11-023-01 
Снятие характеристик коммутационных аппаратов временных, 1 характеристика	12	32.37		388.44	388.44		2	24	
			32.37							
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ				171 224.54	12 038.10	58 410.46		1067.2446	
							4 691.66		369.45496	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				26 228.62	1 552.75	1 512.94		128.014	
							143.88		9.532	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -				20 495.00					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 28, 59, 60, 63, 64; %=120 - по стр. 58, 78; %=95 - по стр. 68, 81, 85-88, 98)				1 763.13					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 28, 59, 60, 63, 64; %=70 - по стр. 58, 78; %=65 - по стр. 68, 81, 85-88, 98)				1 127.69					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				29 119.44					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				111 443.67	9 723.03	56 897.16		890.75055	
							4 547.78		359.92296	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				7 600.21					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=142 - по стр. 1, 40; %=95 - по стр. 3, 5, 6, 11, 13-15, 89, 90, 94; %=80 - по стр. 4, 7, 10, 12, 91-93; %=110 - по стр. 8, 57; %=112 - по стр. 17, 75, 76; %=90 - по стр. 18, 47, 61, 65; %=130 - по стр. 19, 22, 34, 35, 38, 48, 54-56, 62, 95, 99, 102, 103; %=120 - по стр. 20, 21, 24, 25, 27, 29-32, 42, 45, 49-53, 66, 77; %=114 - по стр. 73; %=123 - по стр. 97; %=105 - по стр. 100)				15 661.78					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=95 - по стр. 1, 40; %=50 - по стр. 3, 5, 6, 11, 13-15, 89, 90, 94; %=45 - по стр. 4, 7, 10, 12, 91-93; %=80 - по стр. 8, 102; %=51 - по стр. 17, 75, 76; %=70 - по стр. 18, 47, 57; %=89 - по стр. 19, 22, 34, 35, 48, 54-56, 62, 95, 99, 103; %=60 - по стр. 20, 21, 24, 25, 27, 29-32, 42, 45, 49-53, 66, 77; %=85 - по стр. 38, 61, 65; %=65 - по стр. 73, 100; %=75 - по стр. 97)				8 722.72					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				135 828.17					
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				32 840.11	50.18	0.36		4.48	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103 - по стр. 16, 39)				51.69					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 16, 39)				30.11					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				32 921.91					
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -				712.14	712.14			44	
	.   НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - (%=65 - по стр. 105, 106)				462.89					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 105, 106)				284.86					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -				1 459.89					
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ				199 329.41					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				17 939.49					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				10 165.38					
	в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП (%=2 - по стр. 28, 58-60, 63, 64, 68, 78, 81, 85-88, 98)				31.05					
	Резерв на непредвиденные работы и затраты 1,5%				2 989,94					
	Итого с непредвиденными работами и затратами				202 319,35					
	Итого с индексом К=3,85*1,052*1,06*1,06				920 715,85					
	Итого с учетом договорного коэффициента К=0,96				883 887,22					
	НДС 18%				159 099,70					
	Итого с учетом НДС				1 042 986,92					

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)