Стройка:	Реконструкция автомобильной дороги Дмитриевка - 1-е Алкино, находящейся в Благоварском районе Республики Башкортостан.	
	
Объект:	Автомобильная дорога.	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-1-3	
(Локальный сметный расчет)	
Круглая ж.б. труба отв. 1,5м на ПК29+70	
Основание: Таблица объемов работ	
Сметная стоимость:	103.117	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.548	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	6.207	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Башкортостан (эталон) с доп. и изм. 5 (приказы Минстроя России №№ 375/пр-434/пр)".	

№ поз.	Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	
	Раздел 1.  Тело трубы	
	
1.	ТЕР 30-07-002-08 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014) 
Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб 1,5 м, высота насыпи до 3/3 м, 1 м3 железобетона звеньев	8.5	398.79	221.34	3 389.72	596.70	1 881.39	6.12	52.02	
			70.20	24.01			204.09	1.47	12.495	
	Накладные расходы	110%			880.87					
	Сметная прибыль	80%			640.63					
	Всего с НР и СП				4 911.22					
	
2.	КСМ п.11 
Звенья  водопропускных труб под ж/д и а/м дороги из бетона класса В30, м3	8.5	1 807.10		15 360.35					

3.	ТЕР 30-07-001-01 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014) 
Укладка лекальных блоков под звенья водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб до 1 м, 1 м3 железобетонных блоков	4.05	170.61	122.20	690.97	98.42	494.91	2.17	8.7885	
			24.30	13.39			54.23	0.82	3.321	
	Накладные расходы	110%			167.92					
	Сметная прибыль	80%			122.12					
	Всего с НР и СП				981.01					
	
4.	КСМ п.14 
Блоки лекальные под звенья круглых труб и лотков, м3	4.05	1 803.08		7 302.47					

5.	ТЕР 30-08-023-03 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014) 
Устройство гидроизоляции проезжей части мостов, опор мостов и труб обмазочной битумной мастикой двухслойной, 100 м2 изолируемой поверхности	0.59	5 326.25	356.68	3 142.49	489.08	210.44	71.4	42.126	
			828.95	41.02			24.20	3.24	1.9116	
	Накладные расходы	110%			564.61					
	Сметная прибыль	80%			410.62					
	Всего с НР и СП				4 117.72					
	
6.	ТЕР 30-08-023-02 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014) 
Устройство гидроизоляции опор мостов и труб оклеечной (2 слоя), 100 м2 изолируемой поверхности	0.07	10 955.07	531.43	766.85	97.74	37.20	117.43	8.2201	
			1 396.24	61.21			4.28	4.85	0.3395	
	Накладные расходы	110%			112.22					
	Сметная прибыль	80%			81.62					
	Всего с НР и СП				960.69					
	
7.	ТЕР 30-01-001-02 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014) 
Устройство подушек под фундаменты опор мостов песчаных, из гравия, дресвы или их смеси с песком, 100 м3 подушки	0.025	2 786.54	461.88	69.66	58.12	11.55	225.04	5.626	
			2 324.66	85.85			2.15	7.06	0.1765	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0122:[ М-(18669.20=169.72*110) ]	
	Накладные расходы	110%			66.30					
	Сметная прибыль	80%			48.22					
	Всего с НР и СП				184.17					
	
8.	КСМ п.1 
(Приказ № 174 от 23.07.2010) 
Смесь песчано-гравийная природная, м3	2.75	138.70		381.43					
										
	Объем: 2.5*1.1									
	
9.	ТЕР 01-01-003-02 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014) 
Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.014	2 455.40	2 387.46	34.38	0.95	33.42	6.89	0.09646	
			67.94	244.79			3.43	14.99	0.20986	
	Накладные расходы	95%			4.16					
	Сметная прибыль	50%			2.19					
	Всего с НР и СП				40.73					
	
10.	ТЕР 01-01-034-01 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014) 
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.006	823.50	823.50	4.94		4.94			
				96.51			0.58	5.91	0.03546	
	Накладные расходы	95%			0.55					
	Сметная прибыль	50%			0.29					
	Всего с НР и СП				5.78					
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1				31 143.26	1 341.01	2 673.85		116.87706	
							292.96		18.48892	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				31 143.26	1 341.01	2 673.85		116.87706	
							292.96		18.48892	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				23 044.25					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 1, 3, 5-7; %=95 - по стр. 9, 10)				1 796.62					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=80 - по стр. 1, 3, 5-7; %=50 - по стр. 9, 10)				1 305.69					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				34 245.57					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1				34 245.57					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				1 796.62					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				1 305.69					
	
	Раздел 2.  Оголовки	
	
11.	ТЕР 30-07-014-03 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014) 
Сооружение оголовков круглых водопропускных труб одноочковых отверстием 1-2 м, 1 м3 сборных конструкций	13.92	279.15	101.59	3 885.77	498.20	1 414.13	3.12	43.4304	
			35.79	11.10			154.51	0.68	9.4656	
	Объем: 3.9+10.02									
	Накладные расходы	110%			717.98					
	Сметная прибыль	80%			522.17					
	Всего с НР и СП				5 125.92					
	
12.	КСМ п.13 
Оголовки железобетонных и бетонных труб и лотков, м3	13.92	1 901.17		26 464.29					
										
	Объем: 3.9+10.02									
	
13.	ТЕР 30-07-001-01 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014) 
Укладка лекальных блоков под звенья водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб до 1 м, 1 м3 железобетонных блоков	1	170.61	122.20	170.61	24.30	122.20	2.17	2.17	
			24.30	13.39			13.39	0.82	0.82	
	Накладные расходы	110%			41.46					
	Сметная прибыль	80%			30.15					
	Всего с НР и СП				242.22					
	
14.	КСМ п.14 
Блоки лекальные под звенья круглых труб и лотков, м3	1	1 803.08		1 803.08					

15.	ТЕР 30-08-023-03 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014) 
Устройство гидроизоляции проезжей части мостов, опор мостов и труб обмазочной битумной мастикой двухслойной, 100 м2 изолируемой поверхности	0.738	5 326.25	356.68	3 930.77	611.77	263.23	71.4	52.6932	
			828.95	41.02			30.27	3.24	2.39112	
	Накладные расходы	110%			706.24					
	Сметная прибыль	80%			513.63					
	Всего с НР и СП				5 150.65					
	
16.	ТЕР 30-08-023-02 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014) 
Устройство гидроизоляции опор мостов и труб оклеечной (2 слоя), 100 м2 изолируемой поверхности	0.014	10 955.07	531.43	153.37	19.55	7.44	117.43	1.64402	
			1 396.24	61.21			0.86	4.85	0.0679	
	Накладные расходы	110%			22.45					
	Сметная прибыль	80%			16.33					
	Всего с НР и СП				192.15					
	
17.	ТЕР 01-01-003-02 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014) 
Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.1115	2 455.40	2 387.46	273.78	7.58	266.20	6.89	0.768235	
			67.94	244.79			27.29	14.99	1.671385	
	Объем: 77.2+34.3									
	Накладные расходы	95%			33.13					
	Сметная прибыль	50%			17.44					
	Всего с НР и СП				324.34					
	
18.	ТЕР 30-01-001-02 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014) 
Устройство подушек под фундаменты опор мостов песчаных, из гравия, дресвы или их смеси с песком, 100 м3 подушки	0.509	2 786.54	461.88	1 418.35	1 183.25	235.10	225.04	114.54536	
			2 324.66	85.85			43.70	7.06	3.59354	
	Объем: 15.2+35.7									
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0122:[ М-(18669.20=169.72*110) ]	
	Накладные расходы	110%			1 349.65					
	Сметная прибыль	80%			981.56					
	Всего с НР и СП				3 749.56					
	
19.	КСМ п.1 
(Приказ № 174 от 23.07.2010) 
Смесь песчано-гравийная природная, м3	55.99	138.70		7 765.81					
										
	Объем: 50.9*1.1									
	
20.	ТЕР 01-01-034-01 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014) 
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.051	823.50	823.50	42.00		42.00			
				96.51			4.92	5.91	0.30141	
	Накладные расходы	95%			4.67					
	Сметная прибыль	50%			2.46					
	Всего с НР и СП				49.13					
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2				45 907.83	2 344.65	2 350.30		215.25121	
							274.94		18.310955	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				45 907.83	2 344.65	2 350.30		215.25121	
							274.94		18.310955	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				36 033.18					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 11, 13, 15, 16, 18; %=95 - по стр. 17, 20)				2 875.58					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=80 - по стр. 11, 13, 15, 16, 18; %=50 - по стр. 17, 20)				2 083.74					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				50 867.15					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2				50 867.15					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				2 875.58					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				2 083.74					
	
	Раздел 3.  Укрепительные работы	
	
	Укрепление бетонными плитами П -1	
	
21.	ТЕР 01-02-046-01 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014) 
Укрепление откосов земляного полотна бетонными сборными плитами при толщине до 8 см, 100 м2 укрепляемой поверхности	0.516	3 098.06	881.26	1 598.60	880.78	454.73	165.24	85.26384	
			1 706.93	117.47			60.61	7.31	3.77196	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 403-0902:[ М-(10930.22=1401.31*7.8) ];  ТССЦ 408-0014:[ М-(2119.03=198.04*10.7) ]	
	Накладные расходы	80%			753.11					
	Сметная прибыль	45%			423.63					
	Всего с НР и СП				2 775.34					
	
22.	ТЕР 01-02-046-02 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014) 
Укрепление откосов земляного полотна бетонными на каждый 1 см изменения толщины добавлять к расценке 01-02-046-01, 100 м2 укрепляемой поверхности	1.032	84.55	0.88	87.26	37.32	0.91	3.5	3.612	
			36.16							
	Объем: 51.6*2									
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 403-0902:[ М-(1359.27=1401.31*0.97) ]	
	Накладные расходы	80%			29.86					
	Сметная прибыль	45%			16.79					
	Всего с НР и СП				133.91					
	
23.	КСМ п.1 
(Приказ № 174 от 23.07.2010) 
Смесь песчано-гравийная природная, м3	5.564	138.70		771.73					
										
	Объем: 5.2*1.07									
	
24.	КСМ п.10 
Плиты укрепления П1, м3	3.5	1 470.12		5 145.42					

25.	ТЕР 01-02-047-02 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014) 
Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами сборных при толщине плит 16 см, 100 м упора	0.055	8 019.35	2 343.50	441.06	134.48	128.89	221.27	12.16985	
			2 445.03	332.81			18.30	20.38	1.1209	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 403-0902:[ М-(27185.41=1401.31*19.4) ];  ТССЦ 408-0014:[ М-(3386.48=198.04*17.1) ]	
	Накладные расходы	80%			122.22					
	Сметная прибыль	45%			68.75					
	Всего с НР и СП				632.04					
	
26.	КСМ п.10 
Блок упора, м3	1.2	1 470.12		1 764.14					

27.	ТЕР 30-01-010-01 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014) 
Устройство монолитных участков, 100 м3 бетона в деле	0.015	22 531.84	8 667.23	337.98	56.18	130.01	319	4.785	
			3 745.06	871.45			13.07	49.94	0.7491	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0206:[ М-(62857.50=616.25*102) ]	
	Накладные расходы	110%			76.18					
	Сметная прибыль	80%			55.40					
	Всего с НР и СП				469.56					
	
28.	ТССЦ 401-0006 
(Приказ № 380/пр от 01.06.2016) 
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3	1.53	416.33		636.98					
										
	Объем: 1.5*1.02									
	
29.	ТЕР 30-01-011-01 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014) 
Установка арматуры, 1 т арматуры	0.0196	574.40		11.26	10.76		48.4	0.94864	
			548.86							
	Объем: 19.6/1000									
	Накладные расходы	110%			11.84					
	Сметная прибыль	80%			8.61					
	Всего с НР и СП				31.70					
	
30.	ТССЦ 204-0003 
(Приказ № 380/пр от 01.06.2016) 
Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм, т	0.0196	8 010.40		157.00					
										
	Объем: 19.6/1000									
	
31.	ТЕР 01-01-003-02 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014) 
Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.01	2 455.40	2 387.46	24.55	0.68	23.87	6.89	0.0689	
			67.94	244.79			2.45	14.99	0.1499	
	Накладные расходы	95%			2.97					
	Сметная прибыль	50%			1.57					
	Всего с НР и СП				29.09					
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3				10 975.98	1 120.20	738.41		106.84823	
							94.43		5.79186	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				10 975.98	1 120.20	738.41		106.84823	
							94.43		5.79186	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				8 475.27					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 21, 22, 25; %=110 - по стр. 27, 29; %=95 - по стр. 31)				996.18					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=45 - по стр. 21, 22, 25; %=80 - по стр. 27, 29; %=50 - по стр. 31)				574.74					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				12 546.90					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3				12 546.90					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				996.18					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				574.74					
	
	Раздел 4.  Конец укрепления	
	
32.	ТЕР 01-01-003-02 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014) 
Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.019	2 455.40	2 387.46	46.65	1.29	45.36	6.89	0.13091	
			67.94	244.79			4.65	14.99	0.28481	
	Накладные расходы	95%			5.64					
	Сметная прибыль	50%			2.97					
	Всего с НР и СП				55.26					
	
33.	ТЕР 01-02-046-05 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014) 
Укрепление откосов земляного полотна бетонными монолитными плитами при толщине до 10 см, 100 м2 укрепляемой поверхности	0.2408	2 893.47	357.00	696.75	330.66	85.97	135.42	32.609136	
			1 373.16	43.87			10.56	3.2	0.77056	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0006:[ М-(4246.57=416.33*10.2) ];  ТССЦ 408-0014:[ М-(2119.03=198.04*10.7) ]	
	Накладные расходы	80%			272.98					
	Сметная прибыль	45%			153.55					
	Всего с НР и СП				1 123.28					
	
34.	ТЕР 01-02-046-06 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014) 
Укрепление откосов земляного полотна бетонными на каждый 1 см изменения толщины добавлять к расценке 01-02-046-05, 100 м2 укрепляемой поверхности	0.4816	159.70	1.75	76.91	37.21	0.84	7.62	3.669792	
			77.27							
	Объем: 24.08*2									
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0006:[ М-(424.66=416.33*1.02) ]	
	Накладные расходы	80%			29.77					
	Сметная прибыль	45%			16.74					
	Всего с НР и СП				123.42					
	
35.	КСМ п.1 
(Приказ № 174 от 23.07.2010) 
Смесь песчано-гравийная природная, м3	2.568	138.70		356.18					
										
	Объем: 2.4*1.07									
	
36.	ТССЦ 401-0006 
(Приказ № 380/пр от 01.06.2016) 
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3	2.9478	416.33		1 227.26					
										
	Объем: 2.89*1.02									
	
37.	ТЕР 30-01-011-01 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014) 
Установка арматуры, 1 т арматуры	0.0527	574.40		30.27	28.92		48.4	2.55068	
			548.86							
	Объем: 52.7/1000									
	Накладные расходы	110%			31.81					
	Сметная прибыль	80%			23.14					
	Всего с НР и СП				85.22					
	
38.	ТССЦ 204-0003 
(Приказ № 380/пр от 01.06.2016) 
Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм, т	0.0527	8 010.40		422.15					
										
	Объем: 52.7/1000									
	
39.	ТЕР 01-02-044-01 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014) 
Устройство  каменной наброски, 100 м3 камня в деле	0.032	2 963.77	10.46	94.84	94.51	0.33	281	8.992	
			2 953.31							
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 413-0009:[ М-(35204.56=348.56*101) ]	
	Накладные расходы	80%			75.61					
	Сметная прибыль	45%			42.53					
	Всего с НР и СП				212.98					
	
40.	КСМ п.7 
Камень, м3	3.232	133.70		432.12					
										
	Объем: 3.2*1.01									
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4				3 383.13	492.59	132.50		47.952518	
							15.21		1.05537	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				3 383.13	492.59	132.50		47.952518	
							15.21		1.05537	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				2 437.71					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 32; %=80 - по стр. 33, 34, 39; %=110 - по стр. 37)				415.81					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 32; %=45 - по стр. 33, 34, 39; %=80 - по стр. 37)				238.93					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				4 037.87					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4				4 037.87					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				415.81					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				238.93					
	
	Раздел 5.  Прочие работы	
	
41.	ТЕР 01-01-034-02 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014) 
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.246	934.97	934.97	230.00		230.00			
				109.57			26.95	6.71	1.65066	
	Накладные расходы	95%			25.60					
	Сметная прибыль	50%			13.48					
	Всего с НР и СП				269.08					
	
42.	ТЕР 01-01-034-08 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014) 
При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 01-01-034-02, 1000 м3 грунта	0.246	450.07	450.07	110.72		110.72			
				52.75			12.98	3.23	0.79458	
	Накладные расходы	95%			12.33					
	Сметная прибыль	50%			6.49					
	Всего с НР и СП				129.54					
	
43.	ТЕР 01-02-001-02 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014) 
Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см, 1000 м3 уплотненного грунта	0.172	1 864.97	1 864.97	320.77		320.77			
				252.86			43.49	15.39	2.64708	
	Накладные расходы	95%			41.32					
	Сметная прибыль	50%			21.75					
	Всего с НР и СП				383.83					
	
44.	ТЕР 01-02-001-08 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014) 
На каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке 01-02-001-02, 1000 м3 уплотненного грунта	0.172	983.30	983.30	169.13		169.13			
				120.40			20.71	6.9	1.1868	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 9	
	Накладные расходы	95%			19.67					
	Сметная прибыль	50%			10.36					
	Всего с НР и СП				199.16					
	
45.	ТЕР 01-02-005-01 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014) 
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2, 100 м3 уплотненного грунта	0.74	342.18	207.11	253.21	99.95	153.26	12.53	9.2722	
			135.07	36.97			27.36	3.04	2.2496	
	Накладные расходы	95%			120.94					
	Сметная прибыль	50%			63.66					
	Всего с НР и СП				437.81					
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5				1 083.83	99.95	983.88		9.2722	
							131.49		8.52872	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				1 083.83	99.95	983.88		9.2722	
							131.49		8.52872	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95)				219.87					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50)				115.72					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				1 419.42					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5				1 419.42					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				219.87					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				115.72					
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ				92 494.03	5 398.40	6 878.94		496.20122	
							809.03		52.175825	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				92 494.03	5 398.40	6 878.94		496.20122	
							809.03		52.175825	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				69 990.41					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 1, 3, 5-7, 11, 13, 15, 16, 18, 27, 29, 37; %=95 - по стр. 9, 10, 17, 20, 31, 32, 41-45; %=80 - по стр. 21, 22, 25, 33, 34, 39)				6 304.06					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=80 - по стр. 1, 3, 5-7, 11, 13, 15, 16, 18, 27, 29, 37; %=50 - по стр. 9, 10, 17, 20, 31, 32, 41-45; %=45 - по стр. 21, 22, 25, 33, 34, 39)				4 318.82					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				103 116.91					
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ				103 116.91					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				6 304.06					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				4 318.82					

Составил:	Абдуллин	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)